NPS 및 디지털 아카이브 고도화

제안요청서

2011. 11.

목   차

Ⅰ. 사업 개요	--------------------------	1
1. 개요	----------------------------	1
2. 추진 배경	----------------------------	1
3. 추진 목적	----------------------------	1
4. 추진 일정 계획	----------------------------	1
5. 사업 기간	----------------------------	1
6. 추정 소요 예산	----------------------------	1
Ⅱ. 사업 추진 방안	--------------------------	2
1. 추진 목표	----------------------------	2
2. 추진 방향	----------------------------	2
Ⅲ. 제안 요청 내용	--------------------------	5
1. 개요	----------------------------	5
2. 일반 사항	----------------------------	8
3. 사업 관리 부문 요구사항	----------------------------	12
4. 지원 부문 요구사항	----------------------------	15
5. 기술 부문 기본 요구사항	----------------------------	19
6. NPS 시스템 세부 요구사항	----------------------------	25
7. DMC 시스템 세부 요구사항	----------------------------	41
8. 디지털아카이브 시스템 세부 요구사항	----------------------------	49
9. 시스템 확장 방안	----------------------------	63
Ⅳ. 제안 안내사항	--------------------------	64
1. 제안 일반 사항	----------------------------	64
2. 제안서 작성 기준	----------------------------	65
3. 제안 평가 및 사업자 선정	----------------------------	68
※ 별첨 서식 1~8	----------------------------	72

Ⅰ. 사업 개요

1. 개요

한국교육방송공사는 "NPS 및 디지털 아카이브 고도화 사업"을 통해 1차년도(2010년도)에 구축된 NPS 및 디지털아카이브 시스템의 고도화 작업을 통하여 파일 기반 제작 프로세스를 정착시키고, 디지털콘텐츠에 대한 활용성 및 접근성을 높여서 공교육 보완과 평생교육 발전에 이바지 하고자 한다.

2. 추진 배경

1) NPS의 확대를 통한 파일 제작 시스템의 정착

2) 온/오프라인의 모든 콘텐츠 관리를 위한 디지털아카이브 시스템 고도화

3) HD 송출 파일 관리를 위한 콘텐츠 관리 시스템(MAM) 구축

3. 추진 목적

1) 제작 및 심의 워크플로우 개선을 통한 프로그램 제작 효율성 제고

2) 제작/ 송출/ 아카이빙/ 신규 서비스 업무의 유기적 통합 프로세스 정립

3) 프로세스 개선을 통한 콘텐츠 유통 간소화 및 업무 효율성 증대

4. 추진 일정 계획 : 입찰 공고 참조

- 제안요청 공고
- 제안 설명회
- 제안서 접수 마감
- 우선협상대상자 선정 및 기술협상
- 사업자 선정 / 계약체결
- 시스템 구축 완료 / 시범 운영 시작

5. 사업 기간 : 구축 6개월 + 안정화 2개월

6. 추정 소요 예산 : 약 2,437,872,000원(부가세 별도)

Ⅱ. 사업 추진 방안

1. 추진 목표

1차년도(2010년)에 구축된 네트워크 기반의 유기적 통합 관리 시스템을 고도화하고, 지상파 및 멀티 송출 주조정실의 콘텐츠 관리 솔루션을 신규 구축하여 안정적이고, 유기적인 네트워크 기반의 제작 시스템 및 아카이브 시스템을 구성한다.

Tapeless 기반의 종편 연계 pilot 시스템을 구성하여, 향후 Tapeless 기반 종편 시스템의 기반을 마련한다.

국내외 표준을 준수하고 시스템 확장성, 호환성, 유연성을 고려한 개방형 구조(Open Architecture)를 지향하여 다양한 영상 포맷을 수용할 수 있는 효율적인 워크플로우를 구현한다.

EDRB 등 타 시스템과의 연계를 통한 파일 기반 워크플로우를 구현한다.

2. 추진 방향

2.1. 전체 시스템 추진 방향

사업자 선정 이후 당사와 선정된 사업자는 안전하고 효율성 있는 시스템을 구축하기 위한 협의체계를 운영한다.

성공적인 사업 수행 및 완성도 제고를 위해 세부 시스템의 분석/설계, 각 시스템 요소의 개발 및 조달, 시스템 통합 및 설치 등은 시스템 통합(SI)업체인 제안사의 책임 하에 추진한다.

본 사업과 관련하여 제안사가 제안한 시스템이나 구축방식으로 인해 발생하는 모든 지적재산권 침해나 기타 법률적 분쟁에 대해서는 제안사가 전적으로 책임을 져야하며, 제안서 제출 시에 이에 대한 확약서를 별도 양식으로 제출하여야 한다.

시스템간의 상호 운용성 및 호환성을 고려하여 설계 및 구축한다.

제안사는 장비 제조사의 기술지원 및 국내 A/S지원을 위한 구체적인 방안을 제시하여야 하며, 순조로운 개발진행과 원활한 협업 체제의 유지, 향후 시스템 업그레이드 및 유지보수를 위해 경험이 풍부한 전문 업체들을 협력업체로 지정하여야 한다.

제안사는 대상 업무에 대한 업무분석을 위해 Business Workflow와 Business Process 분석을 수행하며, 체계적인 산출물(문서, 도면, 소스코드 등)을 제공해야 하며, 분석된 결과를 바탕으로 각 구성 요소별 적합한 구현방법과 개발방법론을 제시하고 이를 적용하여 개발 및 시스템 통합을 수행하여야 한다.

소프트웨어 및 장비의 업그레이드가 용이하게 구축되어야 한다.

주요 시스템의 이중화를 통한 안정성이 보장되어야 한다.

신호변환(트랜스코딩)을 최소화하여 콘텐츠관리 및 전송효율을 최적화하여야 한다.

2.2. 소프트웨어 구성 방향

제안사는 시스템의 성공적인 구축을 위하여 가장 적합하다고 판단되는 구현방법을 구체적으로 제시하고 체계적인 산출물(문서/관련자료)을 제시한다.

연관된 소프트웨어 사이에 최대한 수작업을 배제하고 자연스러운 연결을 지원하도록 통합되어야 한다.

원활한 사용 환경 제공 및 정보 공유의 극대화를 위해 편리한 사용자 인터페이스를 제공해야 한다.

필요에 따라 구성요소별로 패키지 직접 적용 및 패키지 적용 후 맞춤화 (Customizing), 신규 개발, 최적화(Optimizing) 과정을 수행할 수 있어야 한다.

패키지 적용의 경우, 운영 안정성을 검증할 수 있는 구축 사례가 있어야하고, 해외 제품의 경우 국내의 원활한 기술지원이 가능한 소프트웨어를 선택하여야 한다.

사내 전산망과의 통합, 사용자 관리, 비적용 분야들과의 데이터 공유 등에 대한 대책을 강구해야 하며, 이를 위해 데이터 교환을 위한 인터페이스 표준을 마련하여야 한다. 해당하는 인터페이스 표준에 대한 세부 사항들은 구체적인 산출물(문서, 도면, 소스코드 등)로 제공되어야 한다.

제안사는 이기종 플랫폼(Mac OS X, Unix, Window 등)이 공존하는 환경에서 일관된 서비스가 제공될 수 있는 방안을 제시해야 한다.

제안사는 소프트웨어 개발 전 과정에서 고객요구사항 문서와 요구사항 분석서, 구체적인 작업 내용이 명기된 구현 계획서를 작성하여 제출하여야 한다.

2.3. 하드웨어 구성 방향

시스템의 구성은 최상의 안정성과 최적의 성능이 제공되도록 하되, 최대한 경제성이 높고 향후 확장이 가능한 유연한 시스템으로 설계하여 구축한다.

당사가 요구하는 기능 및 성능을 고려하여 각 구성 요소들을 빠짐없이 구축한다.

확장성 및 호환성을 고려한 개방형(Open) 아키텍쳐로 설계하여 구축한다.

장비 선택시 운영 안정성을 검증할 수 있는 구축 사례가 있고, 국내의 원활한 기술 지원이 가능한 업체의 장비를 선택한다.

장비의 구매 및 설치는 소프트웨어 개발과 테스트 일정에 차질이 없도록 한다.

안정적인 관리를 위해 시스템 장애, 성능, 구성 상태를 모니터링 할 수 있도록 하며, 이를 위한 도구(Tool)를 개발 또는 도입한다.

제안사는 EBS가 요구하는 성능을 만족시키는 장비를 제안해야 하며 제안한 장비가 요구사항을 만족시키지 못하는 경우, 추가 장비 구매 또는 다른 대체 제품으로의 변경과 같은 별도의 대책을 무상으로 제공해야 하며, 제안서 제출 시에 이에 대한 확약서를 별도 양식으로 제출하여야 한다.

2.4. 시스템 통합 구성 방향

제안사는 사업에 투입되는 다양한 종류의 소프트웨어 및 하드웨어에 대한 시스템 통합 업무에 대한 책임을 진다.

다양한 종류의 소프트웨어와 하드웨어를 통합 및 적격화하고, 각 구성요소가 업무처리 절차나 시스템 연동에 어려움이 없어야 한다.

향후 타 시스템과의 연동에 필요한 API(Application Programming Interface)와 SDK(Software Development Kit) 및 이와 연관된 상세 문서를 제공해야 한다.

Ⅲ. 제안 요청 내용

1. 개 요

1.1 추진 목표

NPS 및 디지털아카이브 시스템의 고도화와 지상파/위성 멀티 주조 DMC의 콘텐츠관리시스템(MAM) 구축 등을 통하여 네트워크 기반에서 콘텐츠가 유기적으로 통합 관리되는 시스템을 구축하고자 한다.

시스템간 안정적인 운영을 위하여 NPS 시스템과 디지털 아카이브 시스템의 MAM 솔루션 부분의 S/W 및 H/W를 분리 및 이중화 한다.

MAM 솔루션은 NPS와 디지털아카이브, 주조 MAM 시스템과의 유기적 연결을 비롯하여 Educational Digital Resource Bank(이하 EDRB)와의 연계를 통해 콘텐츠의 통합적인 활용이 가능하도록 한다.

1.2. 워크플로우

- 제안사는 아래에 제시한 현재의 워크플로우를 근간으로 하여, Tapeless 기반의 제작 환경을 효율적으로 구성할 수 있는 미래형 제작 워크플로우를 고려하여 제안하여야 한다.

※ 스튜디오 제작은 인터넷 스튜디오 제작 포함

1.3 1차년도(2010년) MAM 솔루션 개발 내역(NPS 및 디지털아카이브 공통)

유 형	프로그램 명칭	개발방식	내 용
콘텐츠 관리	Ariel MAM	HTML, JSP, PHP	콘텐츠 및 메타데이터 관리, 심의 업무 채널리스트 작성, 콘텐츠 다운로드, 사용자 계정관리, 외부 시스템 연동, 통계 등의 웹페이지 지원
트랜스코딩	ArielTranscoder	C, C++	고해상도 원본 영상파일을 저해상도 프록시 영상 파일로 변환하여 스토리지에 저장.
이미지 캡처	Capture	C, C++	Catalog 프로그램을 통해 검출된 장면 또는 파라메터 값을 이용하여 실제 Catalog 이미지를 생성하여 스토리지에 저장
프레임 검출	Catalog	C, C++	영상파일에서 장면 전환이 일어나는 프레임을 검출하며, Capture 프로그램과 연동되어 진행
이미지 추출	ThumbnailCreator	C, C++	Ariel Filer 이외의 프로그램으로 인제스트 시 생성되지 않는 대표이미지를 추출 및 등록
영상 정보 추출 및 등록	InfoViewer	C, C++	원본 영상 및 프록시 영상의 정보를 추출 및 등록
모듈 실행	ArielAgent	C, C++	잡서버와 통신하여 해당 시스템에 설치된 작업 모듈의 실행 및 관리
작업 추가	ArielAddJob	C, C++	ArielAgent에 수동으로 작업을 추가하여 작업 모듈을 실행
FTP 서버	TransferServer	C, C++	FTP 서버 역할을 하며, FTP에서 전송된 영상을 등록
FTP 클라이언트	TransferFTP	C, C++	FTP 클라이언트 역할을 하며, FTP 서버에 연결하여 파일을 송수신
파일 및 폴더 이동, 백업	TransferFS	C, C++	파일 및 폴더의 이동 및 백업
인코딩 지원	Ingest Manager	C, C++, XML	VCR제어 및 비디오서버제어, 인코딩모드지원(VCRCapture,InstantCapture,ScheduleCapture,BarcodeCapture)
라벨 출력	Barcode	C, C++	Barcode 라벨 출력용 프로그램
데이터 삭제	Delete Policy	C, C++, XML	지정된 기간에 대한 스토리지 데이터 삭제
부분영상 파일 생성	Rough-Cut	C, C++	전체 영상 파일에서 일정 구간만을 사용하기 위해 해당 부분 영상 파일을 생성

※ 기타 상세 사항은 별도 문의

1.4 현재 시스템 구성도

❍ NPS 및 디지털아카이브

1.5 목표 시스템 구성도

- 구성도에 표시된 사항은 모두 포함하며, 특히 별표 및 점선 표시 부분이 중요 사업 부분

2. 일반사항

2.1 목적

본 제안요청사항은 EBS의 NPS 및 디지털아카이브 고도화 사업 수행에 관한 제반사항을 명시한다.

2.2 추진계획

사업시행에 있어 계약자는 계약 후 2주 내에 다음 사항을 EBS에 제출해야 한다.

전체 워크플로우 검토를 바탕으로 한 분석서 및 기본설계서

사업수행계획서(공정별 일정계획, 구축 계획, 산출물 등 포함)

사업 수행인원 개발경력/이력서 및 구성도(편성도)

상세 교육계획서

승인요청 시스템 설계 도면 및 랙실장도, 설치공간 평수 등 상세 제시

기타 EBS 감독 부서에서 필요로 하는 사항

2.3 계약자의 의무

계약자는 내역서, 장비 사양서, 시방서 및 규격에 따라 성실하게 시행해야 한다.

계약자는 본 사업의 중요성을 감안하여 사업 진행을 차질이 없도록 해야 한다.

계약자는 당사 감독 부서 감독자의 지시에 따라야 한다.

설계에 이견이 발생되었을 시는 EBS의 결정에 따라야 한다.

시스템의 구축에 필요한 전자나 통신관련 허가를 받거나 검사를 받아야 할 경우 계약자가 처리하여야 하며 이에 소요되는 제반비용은 계약자가 부담해야 한다.

2.4 제법규 준수

계약자는 다음의 관계 법규와 제규정 및 계약사항 등을 준수하되, 위법으로 인한 제반사고 및 문제에 대해 책임을 진다.

전기통신사업법 및 정보통신공사업법

전기 사업법

보안 관계 제법령 및 규정

안전관리 규정 및 수칙

기타 본 공사와 유관한 제 법령, 규정 및 현장 설명 사항

2.5 안전관리

계약자는 사업 시행에 있어 항상 안전관리 수칙에 따라 안전관리에 세심한 주의를 다하여야 한다.

안전사고 발생 시 계약자가 그 책임을 져야 한다.

계약자는 안전관리 계획을 수립하여 사업에 임해야 한다.

2.6 보안관리

제안사는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 누설하면 안 되며, EBS가 요구하는 보안사항을 철저히 준수해야 한다.

2.7 손해예방

계약자는 사업 시행 중 EBS의 타 업무 진행에 지장을 주어서는 안된다.

본 사업 시행 중 발생하는 대민, 대기관, 대기업에 관한 문제 사항은 모두 계약자가 책임지고 처리한다.

Project Manager는 사업 시행에 적합한 자로서 EBS의 승인을 받아야 한다.

계약자는 Project Manager에 대하여 EBS로부터 부적합하다는 통지를 받았을 때에는 즉시 교체해야 한다.

Project Manager는 사업 현상에 상주하여 감독자 지시에 따라야 하며, 계약자를 대표하여 공사 시공, 재해 방지, 사용인, 작업원에 대한 사항 등 계약자가 이행하여야 할 모든 사항에 대해 책임을 지고 처리해야 한다.

사업계획에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때에는 응급조치 후 감독자에게 보고해야 하며, 이로 인한 일체의 사항에 대해서는 계약자가 책임을 진다.

2.8 진도보고

보고회는 착수, 중간, 완료 보고회(시범운영 완료 후) 등을 개최하여야 하며, 보고회 진행 등에 소요되는 제반 비용을 제안사가 일체 부담하여야 한다.

사업의 효율적 수행을 위해 계약자는 사업진행에 대한 작업자 동원, 업무내용, 진척사항, 특기사항 등을 기록한 일일 업무일지를 작성하고, 감독관의 확인을 받아야 한다.

계약자는 개발업무 진행 상황을 사업 계획서와 대비하여 진척도, 투입인원, 장비공급 현황 등을 주 1회, 월 1회 서면으로 작성하여 EBS에 보고해야 하며, 주 1회 업무 회의를 통해 일일 및 주간 진행 내역과 계획을 수시 보고하여야 한다.

계약자는 항상 공사 진행 사항을 전체 계획과 비교하여 주요 공정이 현저히 지연될 때는 즉시 그 사유 및 지연을 회복할 수 있는 구체적인 방안을 감독자에게 보고해야 한다.

상기 보고 외에도 EBS는 계약자에게 사업진행상황과 내용설명에 대한 보고를 요청할 수 있으며 이 경우 성실하게 응해야 한다.

2.9 납품 및 검수

검수 합격 기준은 계약 물품이 계약서상의 요구조건 및 수정조건을 완비하고 설치 소프트웨어가 정상 작동하며 기존 장비 및 네트워크와 물리적, 논리적인 연결이 완료되어 정상적으로 가동되는 것을 말하며, 이와 관련 제안사는 시험항목 및 방법 등의 검수 계획을 제시하여 EBS의 승인을 받아야하고, 원활한 시험의 진행에 대한 모든 책임을 진다.

검수 과정 중 발견된 오동작 및 미비점에 대해서는 제안사가 즉시 수정/수리 및 보완하여야 하며, EBS 검수요원의 입회하에 재시험 결과가 확인되어야한다. 제안사는 각 구성요소의 검사 및 시험 등을 수행하기 위해 필요한 인원, 자재 및 시험 장비를 제공해야 하며, 이에 소요되는 제반 경비는 제안사가 부담한다.

EBS가 요구하는 기능 및 성능을 만족시키기 위해 제안사가 제안한 물품, 용량, 규모 등을 포함한 모든 책임은 제안사에 있으며, 제안사가 제안하지는 않았지만 사업범위 내에서 필요한 S/W 및 H/W가 발견되면 이를 무상으로 제공한다.

EBS가 지정하는 장소에 시스템을 설치하되, 시스템 설치에 필요한 일체의 경비는 제안사가 부담해야 하며, 제안 장비 및 소프트웨어를 설치하여 EBS가 요구하는 기능 및 성능 등이 정상적으로 운용될 수 있도록 한다.

2.10 완료보고서 제출

최종 완료보고서 : 원본 5부, CD 1매

공정별 사진첩 : 5부 (공정별 사진을 부착하여 설명). CD 1매

시스템 도면 액자 : 각 구축 시스템별 시스템 관련 도면 액자

각종 테스트 결과서 및 측정 자료

하자보증 기간은 검수 완료 후 2년 이상으로 한다.(각 장비별 보증기간 명시)

3. 사업관리 부문 요구사항

3.1 프로젝트 조직 구성방안

본 사업을 수행할 추진조직, 인력구성, 프로필과 단계별 인력투입계획 및 역할, 투입률 등을 제안서 첨부자료(서식 4. 참여인력 이력사항) 서식에 맞추어 제시해야 한다.

본 사업 수행인원을 구성함에 있어 주 사업자는 PM과 PL을 포함하여 아래의 핵심인력으로 구성하여야 한다.

핵심 인력 구성은 PM(Project Manager)을 포함한 각 부문 담당자로서 프로젝트기간 중 상주인력을 지칭함. 이외 기타 핵심인력이라고 파악되는 사항은 제안사가 판단하여 추가적으로 제안할 수 있다.

각 부문 담당자인 PL(Project Leader)은 PM을 보좌하고 MAM 시스템, 인제스트 시스템, 공유 스토리지 시스템, 네트워크 시스템, 디지털아카이브 시스템 등 기술영역의 전문성을 갖춘 역량 있는 인력을 의미한다.

용역책임자는 중역급으로 하며, PM은 구축기간 중 100% 투입가능한 자로 하여야 한다. PL은 각 시스템(NPS, DMC, 디지털아카이브)별로 구분하여 해당 시스템의 구축이 끝날 때까지 100% 투입 가능한 자로 하여야 하며, 솔루션 개발 총괄 PL을 별도로 둔다.

프로젝트 추진일정에 따른 인력 투입계획 (발주기관 투입인력 감안)을 제시해야 한다.

3.2 업무환경 구성방안

프로젝트 수행팀 사무실은 EBS 본사(도곡동)에서 근접한 곳에 위치하여 상호 업무협의 등을 원활하게 진행할 수 있어야 하며, 사무실 임차 및 제반 비용은 제안사가 부담하여야 한다.

개발 환경은 EBS에서 요구하는 지역에 마련하며, 사업수행에 필요한 제반시스템 구성 및 개발환경 구축 등은 제안사가 부담하여야 한다.

프로젝트 완료 후에도 동일 개발 환경을 EBS 내에 구축하여 추후 EBS에서 시스템 유지/업데이트 등을 위한 자체 운영 도구로 활용될 수 있어야 한다.

소프트웨어 개발에 사용된 개발도구(S/W) 및 방법론 적용도구는 시스템 구축 완료 후 EBS에 귀속되도록 해야 하며, 구축 완료 후 EBS 자체 운영과 관리에 필요한 라이선스가 모두 포함되도록 한다.

3.3 프로젝트 관리방안

본 사업 프로젝트 관리를 위한 전반적인 관리방안과 구성 및 변경관리 방안, 위험관리 방안, 성능관리 방안, 품질관리 방안, 의사소통 관리 방안, 보안관리 방안 등을 기술한다.

구성 및 변경관리 방안은 목표 시스템의 구성을 보다 가시화하고 구체화할 수 있는 통제 및 상태 기록 방안을 기술한다.

위험관리 방안은 위험관리의 절차와 예상위험에 대한 대처 방안을 기술하고 일정지연 등 리스크 발생에 관리방안 및 이를 예방할 수 있는 진척 관리 방안 제시하도록 한다.

성능관리 방안에서는 시스템의 성능 데이터를 관리하고 EBS에 보고하여 시스템 성능을 유지하고 관리할 수 있는 방안을 제시해야 한다.

품질관리 방안은 품질보증의 범위, 품질보증을 위한 조직, 절차, 점검방법 등을 제시하여야 함 또한 프로젝트 품질을 향상시킬 수 있도록 품질개선 활동과 해당 검토 방안에 대해 기술해야 한다.

의사소통 관리방안은 사업수행의 공정 및 산출물 품질에 대한 EBS, PM, 참여 인력 간의 원활한 의사소통 체계를 마련하기 위한 관리 방안을 기술한다.

보안관리 방안은 시스템의 중요성을 감안하여 각종의 보안대책을 마련하고 유지할 수 있는 방안을 기술한다.

3.4 산출물 관리방안

제안사는 제안서 내에 본 사업 추진과정에서 이루어져야 할 산출물의 종류 및 내역을 상세히 제시하여야 한다.

전체 워크플로우 검토를 바탕으로 한 분석서와 기본설계서는 사용자 업무 및 요구사항분석 완료시점(계약 후 4주 이내)에 제출한다.

제안업체는 산출된 분석결과를 바탕으로 Workflow 및 프로세스  개선에 대한 대책을 강구해야 하며, 이를 위한 방안을 EBS에 제시하여야 한다.

구축 결과 보고서와 최종 결과 보고서는 시스템 개발 및 구축 후에 제출한다.

3.5 일정관리 방안

본 사업 수행을 위한 일정계획을 총괄적으로 상세히 제시해야 한다.

추진일정은 전체일정과 세부일정으로 구분하여 작성하여야 한다.

3.6 시험 방안

각 시험단계에서 시스템 특성과 시험체계를 기술하고, 시험도구의 활용으로 시험 진행의 효율성을 높일 수 있는 방안과 이를 관리하고 통제하는 시험조직을 제시해야 한다.

시험 단계별로 수행방법, 절차, 참여조직 및 역할, 점검사항 등을 세부적으로 기술하여야 한다.

4. 지원부문 요구사항

4.1 유지보수 지원방안

사업범위내의 각 분야별 하자보수와 관련되어 부문별/구성요소별 장애처리 절차 및 대처 방안(복구절차 등)을 제시한다.

하드웨어 및 소프트웨어 하자보수 시작일은 전체 프로젝트 검수완료 일부터 시작하며, 매월 정기 점검을 실시하며 그에 대한 결과서를 제출한다. 또한 분기별 전체 또는 분야별 예방점검 서비스 및 최적화 작업을 실시하며 그에 대한 결과서를 제출한다.

분야별 무상 하자보수 기간과 범위, 내용을 분류하고 주요 점검 항목을 기술하여야 한다.

하자보수조직 지원범위, 지원방법, 인원을 기술한다.

장애 시 처리 절차 및 온라인, 현장 응답시간, 장애처리/복구 시간 등을 명시해야 한다.

응용시스템 개발 범위 내에서 기능적으로 완성도가 미흡하거나 누락된 부분은 무상 하자보수 대상이다.

무상 유지보수 기간은 2년 이상으로 하며, 무상 유지보수 기간 종료 후, 최소 3년 이상의 유지보수 계약 안을 제시해야 한다.(MAM 솔루션과 기타 장비 일체는 별도 구분할 것)

무상 유지보수 기간 중 솔루션 개발 업체의 개발 참여 인력 중 최소 1인 이상이 EBS에 상주하여 장애처리를 담당한다. 상주인력은 변동되지 않는 것을 기본으로 하되 부득이하게 변경이 필요할 경우 EBS와 합의하여 결정한다. 상주인력의 근무시간은 EBS 근무시간에 따른다.

유지보수는 최상의 등급을 적용하여 24시간*365일, 2시간이내 현장 도착과 4시간 이내 장애복구가 되어야 하며, 온라인 서비스, 지원센터 및 기술인력을 운용해야한다. 단, 교통정체나 천재지변에 의한 도착 지연으로 사전 통보 시에는 그 지연시간에 해당되는 부분은 순연하며, 연락 두절로 장애접수가 안될 경우는 장애접수 시도 첫 시간을 접수시간으로 간주한다.

모든 장애 접수 및 복구는 휴일과 주야 구분 없이 가능하다.

장애조치는 현장방문을 하여 조치함을 원칙으로 하며 긴급한 장애조치와 관련, 원격접속을 통한 조치 시는 EBS가 동의한 부분에 한해 조치가 가능하다.

원격접속을 통한 지원이 가능할 경우 원격접속 가능한 수단(ex: 모뎀, 접속 PC 설치 등)을 별도로 EBS에 제공한다.

장애 발생이 통상 근무시간 이후에 발생하여 다음 업무시간에 복구하여도 가능하다고 판단될 경우에는 복구현장 도착 및 복구 작업은 다음 업무시간 내로 조정할 수 있다. 이 경우에도 복구 개시 후 4시간 이내에는 복구가 가능해야 한다.

장애보수 시 고장수리가 불가능 할 경우에는 동일 성능 이상의 제품을 제공하며, 장애 복구 과정 중 부수적으로 발생하는 모든 책임은 해당 담당업체에 있다.

제안사는 무상 유지보수 기간 중의 원활한 정비지원을 위하여 제안한 장비에 대해 제조/공급회사가 해당 제품에 대한 공급 및 품질보증, 기술지원 등 제반 책임을 수행할 수 있음을 증명할 수 있어야 한다.(증빙서류 첨부)

4.2 교육훈련 방안

교육훈련방안은 교육대상자(사용자 및 운영자)별로 교육내용을 제시해야하고, 특히 사용자, 운영자 교육과정은 프로젝트 내용과 연계한 교육편성 계획을 제시한다.

시스템 또는 장비의 기술 교육을 위하여 관련 직원들을 대상으로 교육 및 연수를 실시해야 하며, 필요하다고 판단되는 경우 상호협의를 통해서 “신기술 세미나, Workshop” 등의 참여로 대체할 수 있다.

교재비, 참가비, 식비, 교통비, 숙박료 등 교육 및 연수에 소요되는 제반 비용은 제안사가 부담한다.

시스템 구축 및 운영상 필요하다고 판단되어 EBS에서 관련 교육을 요구할 경우 이에 응해야 하고, 이에 소요되는 비용 일체는 제안사가 부담한다.

EBS가 요구하는 시기와 장소에서 적절한 수준과 내용의 교육이 지원될 수 있어야 하며, 교육 이수자의 편의를 위한 부가적 교육지원 방법이 제시되어야 한다.

계약 시에 교육의 장소, 방법, 기간 등의 교육계획 및 일정을 상세하게 제시하여야 한다.

계약자가 기본적으로 수행해야 할 교육내용은 다음과 같다.

장비 및 소프트웨어 운영 교육

네트워크 관리, 시스템 소프트웨어 운영 등 관리자 교육(시스템 운영, 백업, 시스템 감시 및 비상 복구 방법 등 포함)

각 교육과정은 별도의 교재(사용자 매뉴얼 등)를 제작하여 제공하여야 하며, 교재내용은 납품 전에 승인을 받아야 한다.

계약자는 지침서, 사용자 매뉴얼, 운영자 매뉴얼 등 제공해야 한다.

4.3 기술이전 방안

제안사는 기술이전계획을 분야별로 상세히 제시하여야 한다.

분야별로 요소 기술의 실질적 이전 방안을 제시해야 하며(기술이전 조직, 방법, 계획 등), 산출물로 제시할 수 없는 원천기술부문이 있을 경우 이를 제안서 상에 명시한다.

본사업의 추진분야별로 상세한 기술이전 방법과 절차 등이 제시되어야 한다.

계약자는 프로젝트 수행과정에서 사용되거나 습득한 노하우를 지속적이고 충실하게 EBS에 이전하여야 하며, 노하우 이전방법은 교육훈련을 통해서 뿐만 아니라, 각 수행단계에서 사용되는 요소 기술이 운영자에게 적합하게 이전될 수 있도록 해야 한다.

사업이 완료된 후에도 관련분야의 기술에 대한 지속적인 정보제공과 자문에 응해야 한다.

4.4 기술지원 방안

계약자는 예방점검 서비스, 시스템 진단/분석을 통한 최적화 등의 기술서비스를 EBS가 요구할 시 이에 응해야 한다.

안정적인 시스템 운영 및 기술지원을 위하여, 검수 이후 본 프로젝트에 참여했던 전문기술인력 중 분야별 핵심인력을 최소 2개월 이상 별도의 추가 비용 없이 EBS에 상주하여야 한다.(MAM 개발 인력 필수)

개발 시스템에 대한 기능 수정 및 시스템 확장 시 수용 범위와 조건을 제시해야 한다.

4.5 손해배상

무상 유지보수 시 장애복구 지체에 대하여 제안사는 각 호에 해당하는 손해배상액을 지급한다.

장애발생 접수 후 2시간 이내 현장 도착과 4시간 이내 장애복구가 완료되지 않을 경우, 초과한 시간부분, 손실된 영상 수 혹은 손실된 데이터를 기준하여 손해배상액을 부과한다.

손해배상액 부과 기준은 다음을 원칙으로 하며, 세부 사항은 계약서에 첨부한다.

시간기준 = 전체 시스템 계약액 * 초과 시간 * 1/(720*24)

영상기준 = 손실 영상수 * EBS 콘텐츠 단가

장애에 대해 다수의 기준이 적용될 경우 부과된 지체상금 중 최대 금액을 따른다.

장애발생 접수시점에 대한 기준은 다음으로 한다.

장애발생시 해당시스템에서 장애관련 이메일이 발송된 시각

장애발생시 해당시스템에서 SMS(문자메시지)가 발송된 시각

유선 혹은 무선전화를 통해 장애조치를 요청한 시각

메신저를 통해 장애조치를 요청한 시각

품질보증 과정이나 결과로 인하여 심각한 재산상의 손해가 발생한 경우에는 별도로 손해배상을 하여야 한다.

5. 기술 부문 기본 요구사항

5.1 전체 시스템 고려사항

1) 방송영상

방송영상의 고해상도 에센스 코덱으로 SD영상은 IMX30 30Mbps, HD영상은 XDCAM HD 422 50Mbps를 사용하며, Wrapper는 Quick Time (MOV)을 기준으로 한다.(필요시 Wrapper는 MXF를 추가할 수 있다.)

베이스밴드 신호(HD/SD-SDI)와 파일을 인제스트 할 수 있어야 한다.

인코딩된 파일이 시스템 내에서 포맷변환 과정을 최소화하여 고속 네트워크를 통하여 전송되어 저장, 편집 및 송출되어야 한다.(자세한 구현방법 및 전송 속도, 대역폭 등 근거자료 필히 제출할 것)

검색용 저해상도 방송 영상은 고해상도 방송 영상 생성 후 동시 또는 최소 시간차를 두고 생성되어야 한다.(저해상도 포맷 선정 및 타당성 제시)

고해상도 방송영상의 원활한 편집, 재가공 및 전송을 위하여 NLE는 공유 스토리지에 SAN으로 연결하여야 한다.

2) 베이스밴드 신호

베이스밴드 방송신호는 SDI를 사용하며, A/V 모니터링 활용 목적인 경우에는 컨버터 및 분배기를 설치하여야 한다.

HD 방송신호는 SMPTE 292M에서 규정한 1.485Gbps HD-SDI 신호를 기준으로 한다.

SD 방송신호는 SMPTE 259M에서 규정한 270Mbps SD-SDI 신호를 기준으로 한다.

3) 메타데이터

메타데이터의 구조, 생성, 저장, 관리 및 검색 등 분야별 메타데이터를 정의하고 데이터베이스를 설계할 때 방송업계의 포맷을 적용하되 EBS의 환경을 최대한 반영하여야 한다.

각 메타데이터는 상호 유기적으로 연계되어 운용되어져야 한다.

향후 메타데이터 필드 확장 시 기존 데이터를 수용할 수 있어야 한다.

메타데이터는 KEM3.0 및 국제 표준 포맷과의 연동을 고려하여 설계하여야 한다.

EBS 보유 콘텐츠의 파일화에 따른 파일 관리용 ID 체계를 신규로 마련해야 한다.

5.2 전체 시스템 구축 요건

1) 일반 요건

EBS가 제시한 요구사항은 최소한의 것으로, 이 사업에 필요하다고 판단되는 경우에는 구성요소 및 기능을 추가하여 제안할 수 있다.

제안사는 EBS가 요구하는 기능 및 성능을 고려하여 각 구성요소들을 빠짐없이 제안하여야 하며, 시스템을 구현하는 과정에서 제안되지 않은 장비 및 부품 등이 소요될 경우 제안사가 무상으로 제공하여야 한다.

소프트웨어 제안시 관련된 하드웨어도 일괄 제안한다.

시스템의 각 구성요소는 관련 분야의 구현사례와 EBS의 Workflow를 충분히 반영하여야 하며, 운용 및 관리의 용이성을 제공하도록 구현하여야 한다.

제안 제품은 국내외 제조, 공급업체의 기술지원 능력이 보장되고, 주요 부품의 Spare Parts 보유 및 이에 대한 기술지원 체계가 원활하도록 하여야 한다. (제조, 공급업체로부터 공급 및 지원, 납품보증서류 첨부할 것)

방송영상의 인제스트, 편집, 송출, 아카이브, 아카이브 자료를 활용한 서비스 등을 위한 네트워크 솔루션과 콘텐츠 관리 솔루션이 제시되고 구현되도록 하여야 한다.

사용자 수와 저장용량이 증가하더라도 시스템의 사용 환경의 변화가 적어야 하고, 저장된 데이터의 손실 없이도 확장 사용이 가능하여야 한다.

전체 시스템은 반드시 산업 표준 및 방송업계 표준을 준수하는 개방형 시스템으로 구축되어야 한다. 명확한 표준의 준수 여부를 판단하기 어려운 구성요소의 경우 안정성과 성능이 검증된 우수업체의 제품으로 시스템을 구성하여야 하고, 향후 표준화가 완료되었을 때 이를 수용하여야 한다.

전체 시스템은 기본적으로 바이러스 및 외부 침입 등에 대비하여 관련 시스템을 구성하여야 한다.

운영체제, 서버 모듈(S/W), 클라이언트 라이선스, 관리 도구, 자동화를 위한 API나 SDK 등 전체 시스템을 운영하는데 필요한 제반 소프트웨어들은 특별히 명시하지 않아도 모두 포함하여 제공하여야 한다.(구축 완료 후 EBS에서 시스템을 운영하기 위하여 필요한 소프트웨어 및 이에 대한 라이선스, 소유권 및 관련 매뉴얼 등도 포함)

모든 소프트웨어는 제안하는 제품 중 가장 최신 버전을 지원하는 것을 원칙으로 하되 기존 구축 시스템과의 호환성을 우선시 하여 제안하여야 한다. 또한 관련분야의 국내외 구현 사례와 시장점유율 등을 고려하여 도입되어야 한다.

소프트웨어의 구현은 개발생산성과 유지보수 효율을 높일 수 있도록 표준화된 절차에 따라 이루어져야 한다.

시스템 전반에 대한 업무분석 후 구성요소를 구분하여 각 구성요소에 적합한 소프트웨어 개발방법을 적용해야 한다.

소프트웨어 각 부분에 투입되는 인력, 기간 등을 상세히 제시해야 한다.

모든 프로그램의 사용자 인터페이스는 통일된 구조로 사용하기 쉬워야 하며, 정보를 효율적으로 전달하기 위하여 직관적인 인터페이스를 제공해야 한다.

NPS 및 디지털아카이브, 송출 DMC 시스템은 EBS 종합정보시스템 (편성/ 제작/인사DB 등)과 유기적으로 연동되도록 설계되어야 한다.

효율적인 시스템 운용과 향후 기능 향상 등 기술적인 보완을 위하여 장비 간 프로토콜에 대한 소스코드, API, SDK는 제공하여야 한다.

제공 솔루션(응용 프로그램 포함)의 구조 및 소스코드, API, SDK 등은 제공 가능여부를 구분하여 상세히 기술하여야 한다. 제공 가능한 기술의 경우, 제공사의 확약서(저작권자의 동의서 포함)를 계약 전에 제출하여야 한다.

제안사는 시스템의 설계와 구현방법을 제시하여야 하며, 시스템에서 최대로 수용 가능한 수량과 기술적 계산근거 및 확장 방안에 대해서도 최대로 수용 가능한 수량과 기술적 계산근거를 제시하여야 한다.

하드웨어는 최상의 안정성과 최고의 성능이 제공됨과 동시에 신뢰성이 검증된 장비로 구성하고, 구성요소를 적절히 활용하여 경제성 높은 시스템이 구축되도록 하여야 한다.

계약 후 납품장비는 모두 신품으로 공급되어야 하며 이에 관한 객관적인 증빙서류를 첨부하여야 한다. (각 장비는 메뉴얼 등 해당 모델의 기본 품목을 모두 포함하여 제공되어야 한다.)

중요 핵심장비로 판단되는 장비들의 네트워크는 이중화 구성 및 네트워크 대역폭 향상 등을 통해 장애발생 시에도 영향을 최소화하여야 한다.

사용자는 시스템의 권한 관리 정책에 의거하여 NPS 및 디지털아카이브에 접속 가능하도록 하며 시스템 처리가 지연되지 않도록 설계되어야 한다.

주요 핵심 장비는 이중화된 전원장치와 냉각장치는 Hot Plugging, Hot Swapping 기능을 제공하는 안정된 구조의 장치를 사용하여야 한다.

시스템 설계 시 확장을 고려하여 효율적으로 설계하되, 저장장치의 용량증가나 네트워크의 증설 등 시스템 확장 시에도 기존 시스템의 중단 시간이 최소화될 수 있도록 구성해야 한다.

스토리지 용량 확장 시 제약 없이 증설이 용이하여야 한다.

납품되는 장비는 모두 신품으로 공급되어야 하며 이에 관한 객관적인 증빙서류의 첨부와 각 장비의 매뉴얼 등 해당 모델의 기본 품목은 모두 포함하여 제공되어야 한다.

모든 서버 및 장치들의 CPU, 메모리, 네트워크 등의 부하는 정상 가동 중일 때 50%를 넘지 않도록 설계되어야 한다.

시스템 설계 도면 및 랙실장도, 설치공간 평수, 전기 사용량 등을 상세히 제시하여야 한다.

제안사는 EBS가 BMT 및 Proof Of Concept(이하 POC)를 요구할 경우 반드시 응해야하며, 제안 성능 이상 미충족 시 대체품 설치 또는 추가 증설로 제안 성능을 만족시켜야한다.

2) 인프라 필수 요건

① 일반 요구사항

- 제안사는 NPS 및 디지털아카이브 시스템과 EBS 종합정보 시스템 (편성정보DB/ 제작정보DB)을 비롯한 EBS 내부 시스템과 유기적으로 연동되도록 시스템을 설계해야 한다.

- 현재 모든 시스템이 운영 중이므로, 개발환경은 운영 중인 시스템에 영향을 주지 않도록 별도 제공해야 하며, 금번 사업에 도입되는 테스트 서버 외에 추가 장비가 필요한 경우 개발기간동안 사용할 수 있는 환경을 구성해야 한다.(제안 시 개발환경 제공 방안을 제시할 것)

- NPS 및 디지털아카이브 시스템은 송출 시스템과 File Base 연계가 가능하도록, 연동을 고려하여 구축되어야 한다.

- 시스템 구축 시, 고가용성과 안정성을 보장하고 향후 확장에 대비할 수 있도록 충분한 Bandwidth 및 여유 port를 고려한 네트워크 인프라를 구축하여야 한다.

- 바이러스 및 외부 침입 등에 대비하여 각 서버에는 바이러스 방지 프로그램을 설치해야 하며, 전체 보안 시스템을 구축하여야 한다. 또한 시스템별로 업데이트 서버를 별도로 구축해야 한다.(바이러스 방지 프로그램은 기존 장비까지 포함하여 설치)

- 제안사는 신규 장비 설치에 따른 신규 랙 설치 및 그에 해당하는 전원공사를 수행해야 한다.

- 장비실 입구 및 내부 또는 필요한 장소에 상황 모니터링용 IP 카메라를 설치하여 녹화하고 원격지에서도 모니터링 가능하도록 시스템을 구성한다.

② 네트워크 부문 요구사항

- 네트워크 구성은 시스템 구축 상황을 고려하여 구성 장비 및 소프트웨어가 최고의 성능을 발휘할 수 있도록 최적의 장비 종류와 용량, 수량을 제안해야 한다. (산출 근거 제시)

- 전체 시스템에서 최적의 네트워크를 구성 및 제안하고 그 구현 방안을 상세히 제시하여야 한다.

- 네트워크를 구성하는 각 영역은 상호 유기적인 관계를  유지하며  긴밀한 연계 관계를 가지도록 구성 및 제시하여야 한다.

- 네트워크 관련 장비는 업계 표준 제품을 사용하여야 한다. 단, 시스템의 최적화를 위해 비표준 장비와 소프트웨어를 사용하여야 할 경우 EBS의 허락을 득하여야 하며 공인기관의 검증자료를 제출하여야 한다.

- 확장성 및 비용 대비 성능이 우수한 제품을 채택하고 자료를 제시해야 한다.

- 시스템의 안정성, 신뢰성이 확보되어야 하고 국내외 기술지원체제가 원활하여야 한다. (공급업체로부터 관련 하드웨어의 지원보증서류 첨부)

- 네트워크 구성, 설치에 필요한 제반 시설공사 및 케이블링 작업 등을 모두 포함(기간망 연계 및 네트워크 최적화 작업 포함)한다.

- 향후 확장을 고려하여 시스템을 설계하여야 하며, 효율적인 확장 방안을 제시할 수 있어야 한다.

- 방송영상 데이터는 Fiber Channel 및 Gigabit Ethernet 기반의 고속 네트워크로 데이터를 전송하는 것을 원칙으로 한다.

- 장비에 필요한 Fiber Channel 어댑터 또는 Gigabit Ethernet 카드는 각 장비별 부속 부품으로 포함해야 한다.

- 네트워크 스위치 장비의 Port 수는 실제 필요한 Port 수보다 충분한 여유를 두어 비상시 또는 확장시를 대비해야 한다.

- 공유 스토리지 및 서버는 안정성과 성능을 고려하여 반드시 이중화된 경로(Dual Path)를 지원할 수 있도록 해야 한다.

- 백본 스위치와 네트워크 어댑터를 이중화로 구성하여, 네트워크 대역폭 향상 효과를 최대화하며 Redundant로 설계되어야 한다.

- 네트워크 대역폭은 정상 동작 시 50%를 넘지 않도록 설계하여야 한다. (인트라넷 기간망에서 접속자 수 포함)

③ IT 서버 부문 요구사항

- IT서버의 사양은 업무에 따라 적정 성능으로 제안하되 최소 아래의 사양 이상으로 제안하여야 한다.

- IT 서버 최소사양 : Intel CPU 6Core 2.5GHz, Dual HBA 8Gbps 이상
Memory 4GB, Disk SAS 10K rpm 이상 Raid 1 구성,
서버 운영체제 64bit 및 바이러스 프로그램 포함

- 이중화된 전원장치와 쿨링팬, Hot Plug, Hot Swapping 기능 및 네트워크 카드 이중화 등을 통하여 안정성을 확보한다.

- 기존 서버 관리 시스템(SMS)을 활용하여, 추가되는 서버 Status에 대한 실시간 모니터링이 가능하도록 한다.

- 신규로 구성되는 서버를 수용할 수 있는 LCD KVM 스위치도 서버와 같이 제공한다.(키보드/마우스는 USB 타입)

6. NPS 시스템 세부 요구사항

솔루션 업체는 계약 이전에 API & SDK 지원 확약서를 EBS에 제출하여야 한다.

EBS의 요구 성능에 미달할 경우에는 요구 성능을 만족시키기 위한 추가 장비 및 소프트웨어를 무상으로 제공하여야 한다.

NPS에서 사용되는 메타데이터의 근간이 되는 EBS 종합정보 시스템의 편성, 제작, 인사정보 DB 등과 연동되어야 한다.

NPS, 디지털아카이브 시스템 간 보안 정책이 반영된 SSO(Single Sign On) 기능을 구현하여야 한다.

디지털 아카이브 시스템에 포함된 MAM 서버 및 DB 서버를 분리하여 구축한다.

MAM 서버 및 DB 서버는 Active-Standby로 이중화하여 구성하며, DB data가 저장되는 스토리지는 DAS(Direct-Attached Storage)로 구성한다.

기 구축된 SMS/NMS 시스템에 신규로 구성되는 장비 및 기 구축 장비 중 모니터링이 필요한 장비에 대한 관리 기능을 추가한다. 전기/온도/습도/시스템 장애에 대해 모니터링하며 이상 발생시 해당 관리자에게 SMS(Short Message Service)와 메일로 상황을 전파한다.

기 구축 서버 및 신규 구축 서버에 바이러스 프로그램을 설치해야 하며, 보안 정책상 별도 업데이트 서버를 구축해야 한다.

시스템 시간 동기화를 위한 NTP 서버를 구축해야 한다.

원격 접속 지원 시스템을 구축한다. 윈도우계열과 Mac계열 모두 지원하여야 한다.

장애처리 절차를 위한 장애처리 등급 체계를 마련하여 각 등급별로 지원 방안을 마련해야 하며, 이를 근간으로 장애처리를 지원해야 한다.

6.1 NPS 솔루션 고도화

❍ 일반 요구사항

- 제안사는 2010년에 구축되어 통합 운영되던 EBS NPS 및 디지털아카이브 시스템의 분리 방안 및 DB 마이그레이션 방안을 제시하여야 한다.

- 시스템 분리에 따른 Job 분배 및 워크플로우 분리에 따른 Customizing을 제공하여야 한다.

- MAM 서버 및 DB 서버는 Active-Standby의 이중화 및 HA를 구성하여야 한다.

- DB Data 저장을 위한 DAS 스토리지를 신규로 구성한다.

❍ 상세 요구사항

① MAM 서버 및 DB 서버 신규 구성

- 디지털아카이브 시스템과 통합 운영되는 NPS MAM 및 DB를 신규 구축하며, MAM 서버 및 DB 스토리지 신규 구성에 따른 이중화 구성 및 운용 안정화를 위한 제반사항을 포함한다.

- MAM 및 DB 서버는 Active-Standby를 기본으로 이중화 및 HA를 구성하여야 한다. (필요시 MAM 서버의 경우 Active-Active로 변경 가능)

- DB 서버의 경우 별도의 DB 스토리지를 구축한다.

- DB 교체에 따른 기존 데이터 이관 방법 및 절차 등을 제시하고, 다운타임을 최소화하여 시스템 운영에 차질이 없도록 한다.

- 관련된 하드웨어 및 소프트웨어를 일괄 제안한다.

② 트랜스코더 증설

- 인제스트 서버 증설 및 NLE(2차등록 포함) 추가에 따른 저해상도 트랜스코더 5채널 이상을 추가로 증설한다.

- 관련된 하드웨어 및 소프트웨어를 일괄 제안한다.

- 트랜스코더에 SAN 파일공유를 위한 FC Card Dual Port(8Gbps 이상)와 파일공유솔루션을 도입하여야 한다.

- 고해상도 파일을 트랜스코딩하여 저해상도 영상을 만들어야 한다.

- 저해상도 영상은 검색 및 스트리밍, 프록시편집 등의 용도로 활용할 수 있어야 한다.

- 트랜스코더 코덱 추가 및 성능 확장이 용이해야 한다.

- 다양한 형태의 영상 에센스 및 Wrapper 타입을 지원해야 한다.

- 생성된 저해상도 영상은 고해상도 영상과 Frame accuracy 및 Timecode가 동일하여야 한다.

③ 카탈로거 신규 구성

- 기존 디지털 아카이브 시스템과 공통으로 사용하던 카탈로거를 NPS 시스템 전용으로 1채널 이상을 신규로 구축한다.

- 관련된 하드웨어 및 소프트웨어를 일괄 제안한다.

- 신규로 구축된 카탈로거는 NPS 시스템 전용으로 동작할 수 있도록 구성한다.

- 카탈로거는 영상의 내용을 자동으로 분석하여 정보를 추출하고, 해당 메타데이터 입력을 통해 MAM DB 및 검색결과에 반영해야 한다.

- 카탈로깅 시 다양한 분석 옵션을 포함하여야 한다.

- 카탈로깅 영상의 내용을 쉽게 파악할 수 있는 UI가 제공되어야 한다.

- 향후 채널증가에 대비하여 확장이 용이하도록 구성하여야 한다.

④ 스트리밍 서버 신규 구성

- 기존 디지털 아카이브 시스템과 공통으로 사용하던 스트리밍 서버를 NPS 시스템 전용으로 1채널 이상을 신규로 이중화하여 구축한다.

- 관련된 하드웨어 및 소프트웨어를 일괄 제안한다.

- 신규로 구축된 스트리밍 서버는 NPS 시스템 전용으로 동작할 수 있도록 구성한다.

⑤ 오디오 편집 시스템 연동 기능 신규 구성

- 음악 및 효과 작업을 위해 현재 사용 중인 Sony Vegas 오디오 편집 시스템에서 사용 가능한 저해상도 영상 다운로드 기능을 제공하여야 한다.

- 고해상도 영상과 저해상도 영상 간의 Frame Accuracy를 보장하여야 한다.

⑥ 프리뷰 노트 기능 신규 개발

- 프리뷰 노트는 메타데이터를 손쉽게 입력하고, 이를 이후에 사용할 수 있도록 하는 시스템으로써 다음의 기능들이 제공되어야 한다.

- MAM 시스템에 접속이 가능 한 경우 EBS 사원번호와 비밀번호를 이용하여 로그인할 수 있어야 한다. 로그인된 정보는 모든 메타데이터 업데이트 시에 함께 저장 되어야 한다.

- 업데이트가 있는 경우에는 로그인 이후, 업데이트가 있음을 알려주고 팝업을 이용하여 업데이트를 결정할 수 있어야 한다.

- 프리뷰 노트는 NPS에 저장된 영상에 대한 검색이 가능하여야 한다.

- 프리뷰 노트는 카테고리 검색이 제공되어야 하며, 카테고리에 따라 영상을 확인할 수 있어야 한다.

- MAM 시스템에 접속할 수 없을 경우(off-line)에도 기 다운로드 받은 영상을 Play 하여 Note 작성이 가능하도록 별도의 어플리케이션을 제공하여야 하며, 어플리케이션에서 작성된 Preview Note를 MAM 시스템 접속 시 Upload 및 등록 할 수 있는 기능이 제공되어야 한다.

- 프리뷰 노트용 어플리케이션을 통해 프리뷰 노트 작업을 진행하고 해당 결과는 파일로 만들어진다. 만들어진 파일은 MAM 시스템에 접속 후 업로드 되어 자동으로 해당 콘텐츠의 메타데이터로 등록되어야 하고 등록된 프리뷰 노트의 상태 정보를 별도로 표시하여야 한다.

- 프리뷰 노트 어플리케이션은 NPS 시스템에 접속하거나 또는 접속하지 않은 상태에서도 사용할 수 있어야 한다. NPS에 접속한 상태에서 작성한 프리뷰 노트 내용은 즉시 등록되어야 하고, 접속하지 않은 상태에서 작성한 프리뷰 노트 내용을 추후 시스템 접속 후 등록할 수 있어야 하며, 그 방법이 용이해야 한다.

- 프리뷰 노트에서 작성된 데이터는 MAM 시스템에 등록되어야 한다.

- 프리뷰 노트가 작성된 콘텐츠와 그렇지 않은 콘텐츠를 서로 구분할 수 있어야 한다.

- 영상에 대한 노트를 작성하기 위하여 사용자는 자동으로 프리뷰 노트 row를 추가할 수 있어야 하며, 주요 기능은 단축키로 제공되어야 한다.

- 영상에 대한 노트를 작성하기 위하여 영상은 배속 재생(정방향)이 지원되어야 한다.

- Go To 기능이 제공되어 지정한 지점으로 영상을 이동할 수 있어야 한다.

- 영상의 Play, Stop, Frame Backward, Frame Forward, 배속 재생이 가능해야 한다. 또한 Track bar를 이용하여 영상을 이동할 수 있어야 한다.

- 프리뷰 노트 작성을 위하여 영상을 다운로드 받아 사용할 수 있어야 한다.

- 프리뷰 노팅 결과를 파일로 저장할 수 있어야 하며, 저장 형태는 HWP, DOC 등의 형태로 저장되어야 한다.

- 저해상도 다운로드시 파일명을 프로그램명 등 원하는 값으로 자동으로 수정되거나 또는 사용자에 의해 수정될 수 있어야 한다.

- NPS에 접속하지 못한 상태에서 작성한 프리뷰 노트를 등록할 경우 등록 수작업을 최소화해야 한다.

⑦ 심의 기능 신규 개발

- NPS 시스템에 등록된 방송예정 콘텐츠에 대하여 심의 프로세스 기능을 구성 하여야 한다.

- 편집 완료된 파일 또는 편집 완료된 Tape을 인코딩하여 NPS 시스템에 등록 시킨 후 심의 의뢰 기능이 제공되어야 한다. 인제스트시 심의용은 별도로 구분되어야 한다.

- 심의 의뢰 사용자에 대한 사용자 관리가 가능하여야 한다.

- 심의 의뢰 부분에 대한 심의 결과를 등록할 수 있어야 한다.

- 심의 결과에 대해서는 SMS(Short Message Service) 알림서비스를 제공한다.

- 심의 완료된 콘텐츠는 우면동 방송센터의 송출 DMC로 전송되어 DMC MAM에 등록되어야 한다. (본사↔우면동 1Gbps망 설치되어 있음)

⑧ 진행 상태 확인 절차

- MAM 솔루션을 통해 해당 프로그램의 회차별 작업 진행 상태에 대한 모니터링이 가능해야 한다. (ex: 인제스트 진행 상태, 심의 진행 상태, 아카이브 진행 상태, DMC 전송 상태에 대한 상태 정보 또는 진행률 등 표시)

- 시스템 작업(ex 카탈로깅, 트랜시코딩, 인제스트전송, NLE 전송, 아카이브전송 등)이 실패할 경우 시스템 운영자 및 작업의뢰자 또는 파일의 소유권자에게 메시지를 전달하는 기능이 지원되어야 한다. 메시지는 이메일, SMS(Short Message Service) 등으로 전달이 가능해야 한다.

- 향후 신규 프로세스 적용 및 확장 시에도 전체 작업 상태에 대한 모니터링이 가능하도록 설계에 반영되어야 한다.

⑨ NPS MAM Browser 파일 관리 기능 추가

- NPS Browser에 등록된 인제스트된 영상 및 편집된 영상의 저해상도 영상을 다운로드 할 수 있어야 한다.

- 디지털 파일을 NPS MAM에 등록하여 저해상도 영상을 생성할 때 Time Code overlay 표시 여부를 선택할 수 있어야 한다.

- 고해상도 영상과 저해상도 영상 간의 Frame Accuracy를 보장하여야 한다

- NPS MAM Browser에서 관리자 및 사용자는 프로그램별 하위 카테고리를 생성할 수 있어야 한다. 이때 사용자가 인제스트/편집본 파일을 생성된 하위 폴더로 Drag하여 파일을 이동 시키는 기능이 지원되어야 한다.

⑩ CG 통합자료 DB구축을 통한 CG 자료 관리 기능 신규 개발

- 그래픽 영상 및 이미지 파일 등을 비롯한 그래픽 자료를 NPS 시스템을 통해 저장, 관리한다.

- 관리해야 하는 그래픽 파일의 대상은 이미지 및 동영상, 폰트, 기타 등 4가지이다. 기타에는 zip파일 형태의 3D 오브젝트 파일, 문자발생기 포맷, 기타 유용한 파일을 포함한다.

- 각 자료별로 다른 메타데이터를 근거로 분류되므로 각 자료의 성격에 맞는 인터페이스가 필요하다.

- 자료는 등록 전용 프로그램을 사용하여 이미지, 동영상, 전용 소프트웨어 프로젝트 파일, 문자발생기 포맷, 폰트 등의 자료를 등록 할 수 있어야 하며, 메타데이터 입력 및 첨부 파일 등록이 가능하여야 한다.

- 이미지, 동영상, 폰트 등의 파일은 등록 전용 프로그램에서 미리보기 서비스가 지원되어야 한다.

- 모든 자료는 기본적으로 아래와 같은 형태로 분리, 관리되어야 한다.

구 분	내 용
이미지	원본에 대한 프록시를 파일 생성하여 자료에 대한 미리보기 서비스가 지원되어야 한다. 일반 이미지는 JPG로 프록시를 생성하고, Sequence 이미지는 압축된 형태의 하나의 파일로 원본이 관리되어야 하며, H264 동영상 프록시 파일을 생성하여 스트리밍 서비스를 제공한다.
	AI, EPS, PSD, JPG, TGA, PNG, TIFF, JPG Sequence, PNG Sequence, TGA Sequence 등의 파일
동영상	원본에 대한 H264 동영상 프록시 파일을 생성하여 스트리밍 서비스를 제공한다.
	MOV(QuickTime Movie), MPG, AVI 등의 파일
폰트	폰트에 대한 이미지 시뮬레이션 또는 폰트 이미지가 관리 되어야 한다.
	폰트 형식 및 폰트 이미지 파일
기타	압축된 형태의 하나의 파일로 원본이 관리 되어야 하고, 이미지, 텍스트 등의 첨부 파일을 추가 할 수 있도록 한다.
	전용소프트웨어 프로젝트 파일: After Effect, 3DS Max, Maya 등의 프로젝트 파일 문자발생기 포맷: 문자발생기(포세이돈 등)에서 생성된 파 일 템플릿 및 프로젝트 파일

- NPS MAM Browser에서 다른 데이터들과 같이 동일하게 관리되어야 한다.

- 모든 자료는 메타데이터 및 타입별로 DB 및 검색엔진을 통한 검색 기능이 기본으로 제공되어야 하며, 카테고리 및 필터링 검색 기능도 추가적으로 지원해야 한다.
∙ 카테고리 검색 : 자료를 카테고리 별로 분리하여 검색 가능해야 함
∙ 필터링 검색 : 메타데이터를 이용해 단계별로 검색 결과를 줄여나가
면서 검색할 수 있어야 함

- 사용자가 다운 받기 원하는 자료는 개별적으로도 다운로드가 가능해야 하며, 바구니 기능 등을 통해 일괄적으로 모아서 일괄다운로드가 가능하도록 하여야 한다.

- 저작권을 효율적으로 관리하기 위하여 메타데이터 항목에 반드시 저작권을 포함하여야 하며, 관리되어야 하는 저작권 내용은 저작권 소유자 여부, EBS가 소유한 사용권의 범위가 포함되어 사용자가 손쉽게 저작권에 대한 참조 및 등록을 할 수 있어야 한다.

- NPS 장비실과 해당 부서 자료실간 1Gbps급 이상으로 별도 네트워크를 구성한다.(네트워크 공사 포함)

- 현재 사용 중인 시스템 현황

용 도	사용 프로그램	비 고
그래픽 제작용	Velocity, AfterEffect, Maya, 3D Max, Cinema4D, Photoshop, Illustrator, Painter, TV Paint, Final Cut Pro 등	윈도우, Mac
문자발생기용	토네이도	윈도우
합성 및 편집용	Smoke	리눅스
	EQ	윈도우

6.2 NPS 인프라 고도화

▪ NPS MAM 시스템 구성(안)

※ Block 부분은 현재 운영 중인 장비

1) NLE 편집 단말

❍ 일반 요구사항

- NLE 편집기와 공유스토리지는 SAN방식으로 구성하며, 파일공유솔루션(XSAN 등)을 설치한다.

- 기존 ODS (Open Directory)와의 연계를 통해, NLE의 권한 관리가 가능하도록 구현하여야 한다.

- 관련된 하드웨어 및 소프트웨어를 일괄 제안한다.

❍ 상세 요구사항

① 개인편집기 요구사항 (수량: 2조)

- Edius ver6 2대를 추가하여, NPS 편집 시스템을 구성하여야 한다.

- CPU : 2.66GHz 이상, 6core * 2ea 이상

- Memory : 12GB 이상

- Disk : OS 영역 SSD 160GB 이상 구성,
Data 영역 7,200rpm 2TB SATA Disk * 2ea Raid 0 구성

- OS : Windows7 Professional 64bit 제공

- Monitor : LCD 또는 LED 24inch 이상, 1920x1080 해상도 지원,
1set 당 모니터 2대 이상

- 파일 공유 솔루션을 사용하여 공유스토리지에 접근하는 방법 및 접근 권한 관리를 위한 방안을 제안하여야 한다.

- NLE에 SAN 파일공유를 위한 FC Card Dual Port(4Gbps 이상)와 파일공유솔루션을 도입한다.

- 데이터 저장을 위해 Raid5 구성이 가능하며, Mini SAS Interface를 사용한 외장 Storage 8TB(8Bay 이상)를 별도로 구성한다.

- 관련된 하드웨어 및 소프트웨어를 일괄 제안한다.

- 개인편집 완료 후 추가 작업을 하거나 편집 완료 영상을 테입으로 출력하며, VCR로 녹화하거나 Line 모니터를 통해 시청할 수 있도록 구성해야 한다. (스피커 포함)

- XDCAM HD 4:2:2 MOV Wrapper 지원을 위한 플러그인을 포함한다.

② 마스터링 편집기 요구사항 (수량: 2조)

- 마스터링 NLE는 추가 편집 작업을 위한 플러그인을 모두 포함하여 2조의 시스템을 제공해야 한다.

- CPU : 2.66GHz 이상, 6core * 2ea 이상

- Memory : 16GB 이상

- Disk : OS 영역 SSD 160GB 이상 구성,
Data 영역 7,200rpm 2TB SATA Disk * 2ea Raid 0 구성

- Monitor : LCD 또는 LED 24inch 이상, 1920x1080 해상도 지원,
1set 당 모니터 2대 이상

- 마스터링편집기는 개인편집 완료 후 추가 작업을 하거나 편집 완료 영상을 테입으로 출력하며, 마스터링편집기는 VCR로 녹화하거나 Line 모니터를 통해 시청할 수 있도록 구성해야 한다.(스피커 포함)

- NLE에 SAN 파일공유를 위한 FC Card Dual Port(4Gbps 이상)와 파일공유솔루션(XSAN 등)을 도입하여야 한다.

- 데이터 저장을 위해 Raid5 구성이 가능하며, Mini SAS Interface를 사용한 외장 Storage 8TB(8Bay 이상)를 별도로 구성한다.

- ODS (Open Directory)를 도입하여, NLE의 권한 관리가 가능하도록 구현하여야 한다.

- Baseband 신호의 기준은 HD-SDI (SMPTE 292M) 및 SD-SDI (SMPTE 259M)으로 한다.

- 필수 플러그인은 아래와 같다.(가장 최신 버전으로 납품)

∙ Adobe Production Premium CS5 (Mac Ver. English)

∙ FxFactory Pro 2 (DL Version)

∙ CGM DVE Ultimate (DL Version)

∙ Sapphire V2 For Apple FXPLUG (DL Version)

∙ Boris Continuum Complete 7 FxPlug (DL Version)

∙ joes-filters_6WM (DL Version)

∙ Industrial Revolution Volumetrix 2.0 (DL Version)

∙ CHV FxPlug Bundle 10-2009 (DL Version)

∙ Flip4mac WMV Studio Pro HD (DL Version)

∙ DVFilm Atlantis for Mac (DL Version)

∙ Boris Native Filter Suite AE (DL Version)

∙ Trapcode Suite 10 (DL Version)

∙ Tinder for After Effects & Combustion (DL Version)

∙ Core melt / RED GIANT Keying Suite 11

2) 파일 공유 솔루션

- 신규 NLE와 주요 서버가 SAN으로 연결될 수 있도록, 충분한 숫자의 공유 솔루션을 제공해야 한다.

∙ 성능 및 기능

- 공유 솔루션은 적어도 다음과 같은 운영체제를 지원 가능해야 한다.
Apple Mac OS, Windows Server 2003 / 2008, Linux (Red Hat)

- 제안사는 충분한 숫자의 공유 솔루션 라이선스를 제공해야 하며, 사업 기간 중 정상적인 시스템 구현을 위하여 추가 라이선스가 필요할 경우 이를 수용해야 한다.

- 기 운영중인 제품과 호환성을 보장해야 한다.

3) Server

① MAM 서버 및 DB 서버 신규 구성

∙ 수량: 2대

∙ 하드웨어

- CPU : 2.66GHz 이상, 6core * 2ea 이상

- Memory : 8GB 이상

- Disk : 10,000rpm이상 SAS Disk 또는 SSD로 Raid1 구성

- OS : WindowsServer 2008 이상 또는 Linux Enterprise Server 이상

- 기타 : 1Gbps Ethernet 4port 이상, Dual HBA 4Gbps 이상, Virus S/W,
Database S/W, Clustering 구성

② 트랜스코더 증설

∙ 수량: 2대

∙ 하드웨어

- CPU : 2.66GHz 이상, 6core * 2ea 이상

- Memory : 8GB 이상

- Disk : 10,000rpm이상 SAS Disk 또는 SSD로 Raid1 구성

- OS : WindowsServer 2008 이상 또는 Linux Enterprise Server 이상

- 기타 : 1Gbps Ethernet 4port 이상, Dual HBA 8Gbps 이상, Virus S/W,
파일 공유 솔루션

③ 카탈로거 신규 구성

∙ 수량: 2대

∙ 하드웨어

- CPU : 6core * 2ea 이상

- Memory : 8GB 이상

- Disk : 10,000rpm이상 SAS Disk 또는 SSD로 Raid1 구성

- OS : WindowsServer 2008 이상 또는 Linux Enterprise Server 이상

- 기타 : 1Gbps Ethernet 4port 이상, Virus S/W

④ 스트리밍 서버 신규 구성

∙ 수량: 2대

∙ 하드웨어

- CPU : 6core * 2ea 이상

- Memory : 8GB 이상

- Disk : 10,000rpm이상 SAS Disk 또는 SSD로 Raid1 구성

- OS : WindowsServer 2008 이상 또는 Linux Enterprise Server 이상

- 기타 : 1Gbps Ethernet 4port 이상, Virus S/W

⑤ 전송 서버 증설

∙ 수량: 5대(Ingest TM * 4ea, 주조TM * 1ea)

∙ 하드웨어

- CPU : 6core * 1ea 이상

- Memory : 4GB 이상

- Disk : 10,000rpm이상 SAS Disk 또는 SSD로 Raid1 구성

- OS : WindowsServer 2008 이상 또는 Linux Enterprise Server 이상

- 기타 : 1Gbps Ethernet 4port 이상, Dual HBA 8Gbps 이상, Virus S/W,
파일 공유 솔루션, 필요시 Dual 10G Card 제공

⑥ FTP 서버 증설

∙ 수량: 1대

∙ 하드웨어

- CPU : 6core * 2ea 이상

- Memory : 8GB 이상

- Disk : 10,000rpm이상 SAS Disk 또는 SSD로 Raid1 구성

- OS : WindowsServer 2008 이상 설치 및 현재 운영 중인
FTP 서버 1대에 대해서도 WindowsServer 2008 이상으로 OS 변경

- 기타 : 1Gbps Ethernet 4port 이상, Dual HBA 8Gbps 이상, Virus S/W,
파일 공유 솔루션, 필요시 Dual 10G Card 제공, 현재 운영 중인
FTP서버에 대해서도 WindowsServer 구성에 필요한 사항 제공

⑦ DNS 서버 신규 구성

∙ 수량: 2대

∙ 하드웨어

- CPU : 2.5GHz 이상, 4core * 1ea 이상

- Memory : 8GB 이상

- Disk : 10,000rpm이상 SAS Disk 또는 7,200rpm이상 SATA Disk
또는 SSD로 Raid1 구성

- OS : 현재 운영 중인 ODS 서버와 호환 가능한 OS 버전 설치

- 기타 : 1Gbps Ethernet 4port 이상, Virus S/W(Windows 경우 제공),
HA 구성이 필요할 경우 필요한 사항 제공

⑧ SSO(Single Sign On) 서버 신규 구성

∙ 수량: 2대

∙ 하드웨어

- CPU : 6core * 1ea 이상

- Memory : 8GB 이상

- Disk : 10,000rpm이상 SAS Disk 또는 SSD로 Raid1 구성

- OS : WindowsServer 2008 이상 또는 Linux Enterprise Server 이상,
HA 구성

- 기타 : 1Gbps Ethernet 4port 이상, Virus S/W,
HA 구성에 필요한 사항 제공, SSO 솔루션 제공

4) DB 스토리지

∙ 수량: 1대(관련된 하드웨어 및 소프트웨어를 일괄 제안)

∙ 하드웨어

- 스토리지 자체 콘트롤러 내장 및 콘트롤러 이중화 구성

- 전원 이중화 구성

- 서버접속채널 : 콘트롤러당 FC포트 2포트 이상

- 단위 포트당 대역폭 4Gbps 이상

- 캐쉬 메모리 2GB이상 제공

- 용량 : RAID 1+0 구성으로 Usable 2TB 이상 제공

- FC 또는 SAS Disk, 15k rpm이상, 글로벌 스페어 디스크 2개 이상 제공

- GUI방식의 스토리지 관리 및 모니터링 솔루션 제공

- 관련된 하드웨어 및 소프트웨어를 일괄 제안한다.

5) L3 Switch 증설

∙ 수량: 2대(48port 이상 * 2대)

∙ 하드웨어

- 현재 운영 장비 : Juniper EX4200 48port * 2

- 기운영 장비와 Virtual Chassis 구성

- 전원 이중화 제공

- Uplink Module 교체를 통해 4Port 1000Base-X 또는 2Port 10GBase-X를  선택적으로 제공(4Port 1000Base-X 및 GBIC 기본 제공)

- 장비 관리를 위한 LCD 제공

∙ 성능 및 기능

- 136Gbps이상 Switching Capacity 제공

- 최대 10대까지 Virtual Chassis 지원

- Configuration Rollback 기능 제공

- 장비 Crash 방지를 위한 모듈형 OS 지원

- 라이센스 추가없이 Multicast, IGMP, PIM-SM 지원

- 802.3ad 지원 : 최대 Group 64개 이상, Group당 8port 이상

- 하드웨어 기반 IPv4 traffic 처리 : Unicast 12,000개, Multicast 2,000개 이상

- Access Control List 7,000개 이상 제공

- Port, VLAN, Router Based ACL 기능 제공

- 기 운용중인 장비와 완벽한 상호호환성 보장을 위한 동일 밴더 장비 제공(타 밴더 제품 제안시 기 운영 중인 장비와 완벽한 상호호환성을 보장해야 함)

6) Firewall 신규 구축

∙ 수량: 2대(관련된 하드웨어 및 소프트웨어를 일괄 제안)

∙ 하드웨어

- 국내 또는 해외 CC 인증 제품

- 기본 1Gbps Port * 4개 이상 제공, 추가 4개 이상 확장 가능

- 10Gbps port * 2개 이상 지원 가능

- 전원 이중화 제공

∙ 성능 및 기능

- High-availability support: Active/Active 지원

- Firewall performance: 10Gbps 이상

- IPS performance: 2Gbps 이상

- Concurrent sessions: 500,000개 이상

- Security policies: 40,000개 이상

- Network address translation (NAT) 지원

- IPv4, IPv6 지원

- DoS and DDoS protection 지원

- Zone-based IP spoofing 지원

- VLAN 기능 지원

- 사용자 정의에 의한 URL Filtering 기능 지원

7) LCD KVM Switch 증설

∙ 수량: 신규 3대

∙ 하드웨어

- LCD 17인치 이상, 8port 이상, 케이블 포함

8) 모니터링 시스템 신규 구축

∙ 전기/온도/습도/시스템 장애에 대해 모니터링 시스템

∙ 시스템 시간 동기화를 위한 NTP 서버 구축

9) 기타

∙ 명시하지 않은 사항이라 하더라도 시스템 구성에 필요한 사항들은 모두 포함하여 제공

6.3 Tapeless 종편 Pilot 시스템 구축

- Tapeless 종편 환경 구축을 위한 시스템 구축을 위하여 기존의 VCR을 대신하는 하이브리드 종합 편집 pilot 시스템 구축한다.

- NPS 및 아카이브 시스템에서 영상을 다운로드하여 재생할 수 있어야 하며 메타데이터 통신을 수행할 수 있거나 호환되도록 Customizing을 제공하여야 한다.

- NPS MAM을 이용하여 편집 소스 영상을 Playout 서버로 전송해야 하며, 녹화가 완료된 파일은 NPS MAM을 통해 등록되어 심의 및 송출 전송 등 향후 프로세스가 적용될 수 있어야 한다.

Linear 종편용 방송장비는 기존 장비를 활용한다.

- 아카이브 표준 파일 포맷인 XDCAM MOV(Quicktime) 영상을 저장 및 재생할 수 있어야 한다. (MPEG2 4:2:2 LongGOP 50Mbps, PCM 16/24bit 8ch)

- 저장된 영상은 EBS에서 현재 사용하고 있는 송출 서버인 Omneon 장비를 통해 재생될 때 문제가 없어야 한다.

- Playout 서버는 SONY BVW Protocol(RS-422)을 이용한 제어를 받아 CUE, PLAY, SEEK 등이 지원되어야 하며, 특히 SONY Linear Editor와 호환되어야 한다. Playout 서버는 4ch 이상 구축한다.

- Recording 서버는 SONY BVW Protocol(RS-422)을 이용한 제어를 받아 CUE, RECORD, SEEK 등이 지원되어야 하며, 특히 SONY Linear Editor와 호환되어야 한다. Recording 서버는 2ch 이상 구축한다.

- Recording 된 영상은 하나의 영상으로 저장되어야 한다.

- RS-422로 제어되는 모든 서버는 Frame 정확도를 제공하여야 한다.

- Recording 서버는 Tape out 기능이 제공되어야 한다.

6.4 시스템 연계 구축

- 제안사는 기존의 디지털아카이브 시스템과 NPS 시스템간의 분리에 따른 연동방안을 제시하고, 이를 위한 추가개발 및 Customizing을 수행해야 한다.

- 지상파 및 멀티 주조 시스템과의 원할한 연계 방안을 제시 하여야 한다.

- “스페이스 공감” 제작에 사용 중인 FCP NLE 2대 및 공유스토리지 1대 등 관련 시스템을 NPS 시스템과 통합한다.

7. DMC 시스템 세부 요구사항

주조정실 시스템은 지상파 주조정실, 위성멀티 주조정실, DMC, 광고편집시스템으로 구성되어 있다. 하드웨어적으로는 DMC 시스템을 보강하며, 소프트웨어적으로는 MAM(콘텐츠관리솔루션)의 신규 구축과 주조정실의 APC/송출서버, 광고편집시스템, 본사 아카이빙 시스템과 연동을 사업의 범위로 둔다.

가. DMC 시스템 현황

❍ 주조정실 현황

1) 지상파 주조정실 : 네트워크 기반이 아닌 단독 시스템

- HD와 SD 프로그램 혼용

- 메인 VCR, 백업 FILE 송출

- DMC 네트워크를 통해 편성정보 다운로드

2) 위성멀티 주조정실 : 완전한 네트워크 기반 시스템

- SD 4개 채널 운용(PLUS1, 2, EBS U, EBSe)

- 다양한 매체를 통한 송출(위성, 케이블, IPTV 등)

- 완전한 파일기반 송출

- 백업서버를 통해 본사 아카이브로 방송용 프로그램 전송

- 재활용 프로그램을 DMC에서 다운로드한 후 송출

3) DMC

- 송출용 프로그램 파일생성, 저장, 전송

- MAM(콘텐츠관리시스템)과 네트워크 기반으로 운용

- 현재 광고편집실, 위성멀티주조정실과 네트워크로 연결

4) 네트웍 활용 현황

- 위성멀티주조용 프로그램을 위성멀티주조와 DMC에서 인제스트 후 재활용 가능 프로그램을 DMC에 저장

- 재활용 프로그램을 DMC에서 검색하여 위성멀티주조 송출서버로 다운로드

- 편성정보를 위성멀티주조, 편성운행에서 다운로드

- 광고편성실에서 편성정보/광고정보 다운로드

< 송출 네트워크 개념도(현재) >

나. DMC 시스템 및 솔루션 고도화

❍ DMC 고도화 주요 내용

- DMC 하드웨어 노후교체 및 증설

- 콘텐츠관리시스템 및 관련 소프트웨어 업그레이드

- 본사 디지털아카이브/NPS와 네트워크 연동을 통한 콘텐츠 통합관리

- 네트워크 연동을 위한 라인포설 및 장비 세팅

< 송출 네트워크 개념도(고도화 후) >

❍ 일반 요구사항

- 신규 솔루션 및 구축 시스템은 기존 방송 서비스에는 영향이 없어야 한다. 기존 방송시스템은 긴급으로 별도 운영될 수 있도록 솔루션은 설계되어야 한다. 기존 방송시스템은 MAM과 상관없이 방송을 할 수 있어야 한다. MAM 운영이 안될 경우에도 방송은 정상적으로 서비스 되어야 한다.

- 신규 솔루션의 장애가 발생하여 복구하는 경우, 장애 복구 작업으로 인한 기존 방송 서비스에 파생이 발생되지 않도록 노력해야 하며, 부수적으로 발생하는 문제에 대해서는 해당업체에 모든 책임이 있다.

- DMC 시스템과 주조정실 시스템간 데이터를 교환 할 수 있는 방안을 제시하여야 한다.

- 시스템간 데이터 연동 시 데이터 무결성을 보장해야 한다.

- 신규 MAM 시스템은 신규 개발 또는 기존 패키지 솔루션을 사용할 수 있으며, EBS의 워크플로우 및 관리정책에 따라 추가 개발 및 지원이 원활해야 한다.

- 각 서버들을 이중화 구성하여 주 서버 이상 시 자동으로 백업서버를 구동하여 Seamless하게 기능을 구현해야 한다.

- EBS의 요구 성능에 미달할 경우에는 요구 성능을 만족시키기 위한 추가 장비 및 소프트웨어를 무상으로 제공하여야 한다.

- 워크플로우 구현에 소요되는 모든 라인 제공 및 포설, 장비 세팅 등의 제반사항을 제공해야 한다.(광고편집실, 지상파/위성멀티주조정실, 편성운행담당자실)

- 필요한 경우 Active Directory 또는 Open Directory를 통해 시스템 관리자 및 사용자 등의 접근 권한을 관리할 수 있어야 한다.

- 보안을 위해 Virus S/W 업데이트용 서버를 별도로 구축하여야 한다.

- 솔루션 업체는 계약 이전에 API & SDK 지원 확약서를 EBS에 제출하여야 한다.

- EBS의 요구 성능에 미달할 경우에는 요구 성능을 만족시키기 위한 추가 장비 및 소프트웨어를 무상으로 제공하여야 한다.

- 장애처리 절차를 위한 장애처리 등급 체계를 마련하여 각 등급별로 지원 방안을 마련해야 하며, 이를 근간으로 장애처리를 지원해야 한다.

- 그 외에 기술되지 않은 부분에 대해서는 자율적으로 제안한다.

❍ 기존 장비 중 재활용 가능 S/W 및 H/W 목록

Item	Description	제조사	수량	비고
Video Server	Omneon Media Spectrum	Omneon	1set
Storage	SCSI HDD 35TB(Usable) 8+1+1	DDN S2A9500	1
Tape Library	LTO4 Drive * 2ea Quantum WorkGroupArchive * 1set	Quantum Scalar i500	1	용량 200TB
Backbone Switch	Catalyst 4500 Chassis (7-Slot)	CISCO WS-C4507r	2	48Ports(RJ-45) 18Ports(GBIC)
Firewall	Securework2500 1G	SecureWorks	2

※ Quantum WorkGroupArchive를 백업 솔루션으로 변경 필요

※ 현재 사용 중인 Cisco WS-C4507에 대한 유지보수 신규 포함 및 필요시 Port 신규 증설

❍ DMC 신규 MAM 시스템 구성(안)

※ Block 부분이 재활용 대상 장비

❍ 필수 H/W 및 S/W

- 명시된 규격은 최소 사양이며, 제안시 필요한 H/W 및 S/W는 추가로 제안하여 구축해야 한다.

순번	품 명	규 격 (동급이상)	단위	수량	비 고
1	MAM Server	6core*2, RAM 8G, OS 이미지 백업용 S/W, OS 및 DB Clustering S/W	SET	2	STREAMING, DB 겸용
2	Transcoder	2.66GHz 이상 6core*2, RAM 8G	SET	2
3	T/M	6core*1, RAM 4G	SET	4
4	Cataloger	6core*2, RAM 8G	SET	2
5	MDC	6core*2, RAM 8G, WindowsServer2008 or LINUX Server	SET	2
6	LCD KVM 스위치	LCD 17인치 이상, 8port 이상, 케이블 포함	SET	3
7	인제스트 워크스테이션	6core, RAM 4G, Windows7 Pro, RS422 제어보드, 모니터 포함	SET	1	비디오서버 2ch 제어용
8	S/W	ORACLE STANDARD 10 USERS	SET	2	윈도우용
9	S/W	SAN File 공유 솔루션①	SET	12	기 사용 제품 호환성 보장
10	L3 스위치	L3 스위치 24포트(RJ45), IPv6 지원, 4Port 1Gbps 또는 2Port 10Gbps 제공(GBIC 포함), 전원이중화	EA	2
		L3 스위치 48포트(RJ45), IPv6 지원, 4Port 1Gbps 또는 2Port 10Gbps 제공(GBIC 포함), 전원 이중화	EA	2
11	DB Storage	듀얼 콘트롤러 및 전원이중화, 캐쉬 메모리 2GB 이상, 콘트롤러당 FC 2port 이상, 단위 포트당 대역폭 4Gbps 이상, RAID1+0 Usable 2TB이상, 15,000rpm이상 Disk 사용, Hot Spare Disk 2개 이상 제공	SET	1

주) ① 현재 사용 중인 SAN File 공유솔루션은 Quantum SNFS ver2.x * 10ea, ver4.x * 2ea

(필요시 버전 업그레이드를 통해 재활용 가능, 유지보수 조건은 신규 구매와 동일)

※ 공통사항: WindowsServer2008이상, 10Krpm이상 SAS RAID1, Dual HBA(8Gbps),
Dual Ethernet, Virus S/W, DVD R/W, 전원이중화

※ 시스템 구축 시 현재 사용 중인 Qlogic SANbox 5802V의 Port 부족시 증설 필요

❍ 상세 요구사항 (DMC 신규 MAM 시스템)

- 기존  MAM에 의해 운영되고 있는 시스템을 신규 MAM 시스템으로 교체하고 NPS 시스템 및 디지털 아카이브 시스템, 종합정보시스템 등과 데이터 연동을 하여야 한다.(기존 MAM이 가지고 있는 기능은 신규 MAM 시스템에서도 구현되어야 하는 기본 기능임)

- 신규 MAM 시스템은 EBS 표준 포맷인 XDCAMHD 4:2:2와 IMX30을 처리할 수 있어야 한다.(MXF, MOV Quicktime Wrapper를 처리할 수 있어야 한다.)

- 신규 MAM 시스템은 기존 MAM의 위성 멀티 주조 콘텐츠 관리 기능 유지 및 지상파 주조의 콘텐츠 관리 기능을 신규로 포함하여 구축한다.

- 신규 MAM 시스템의 콘텐츠의 무결성을 증명할 QC(Quality Check) 기능이 포함되어야 한다. QC는 묵음, Still, Black, Color bar 등을 SMPTE Timecode에 근간하여 검출할 수 있어야 한다. 검출된 QC 정보를 사용자에게 제공할 수 있는 방안을 제시하여야 한다.

- NPS 및 디지털 아카이브 시스템과 파일 및 메타데이터가 원활하게 전송될 수 있는 방안을 제시하여야 한다.

- 웹 환경인 경우 ActiveX의 사용을 지양하여야 한다.

- 관리자가 메타데이터 스키마를 동적으로 추가하고 제거할 수 있어야 한다.

- 사용자가 보기 쉽도록 UI를 구성해야 하며 다양한 정보 조회, 편집, 권한에 따른 기능 제한이 있어야 한다.

- 신규 MAM 시스템은 인제스트된 영상 파일에 대하여 동일하게 트랜스코딩과 카탈로깅을 통해 영상 브라우징을 위한 저해상도와 키프레임 이미지를 추출한다.

- 18채널(50MB/s 기준)에 대한 검색용 저해상도 트랜스코딩을 동시간에 구현할 수 있는 최적안을 제시하여야 한다. 고해상도를 직접 모니터링 할 수 있는 방안도 제시해야 한다.

- 저해상도 영상을 다운로드 없이 VOD 방식으로 재생하는 기능을 제공하여야 한다.

- 저해상도 영상의 포맷은 h.264/AAC/mp4 방식으로 RTMP 또는 HTTP 방식의 스트리밍을 지원하여야 한다. 저해상도 영상의 해상도와 비트레이트를 프로그램 변경 없이 옵션으로 변경 가능하여야 한다. 트랜스코딩은 지정 워크플로우에 따라 자동으로 동작하여야 한다.

- 카탈로그는 장면 전환 검출 기능과 Interval, 지정 숫자 만큼의 키프레임 추출 등 다양한 스토리보드 제공 방식을 제공하여야 한다. 카탈로그는 지정 워크플로우에 따라 자동으로 동작하여야 한다. 카탈로그에 대한 기능은 관리자가 프로그램 수정 없이 변경 가능하여야 한다. 카탈로그에서 추출된 키프레임 이미지는 JPG로 압축되어야 한다.

- 신규 MAM 시스템의 탐색 및 검색 결과는 미리보기, 요약보기, 자세히 보기 등 일반 파일 탐색기와 유사한 인터페이스를 제공하여야 한다.

- 검색은 검색엔진을 사용한 간략 검색과 데이터베이스를 활용한 상세 검색기능을 제공하여야 한다. 상세 검색기능은 검색 조건을 검색 이후에도 추가할 수 있어야 한다.

- 각 사용자의 역할별 권한을 관리할 수 있어야 하고, 이 권한에 따라서 사용자에게 제공되는 기능이 제한될 수 있어야 한다. 필요시 권한 관리용 별도 서버를 두며, 이것은 HA 기능을 지원하여야 한다.

- 시스템 운용과 관련된 전반적인 작업을 효과적으로 지원 및 대처하는 기능을 제공해야 한다.

- 송출에 필요한 영상은 미리 비디오 서버로 전송되어야 하며, 송출 서버에 맞는 영상 포맷으로 전송해야 한다.

- DMC, 광고편집, APC의 DB는 독립적으로 운영되면서 상호 유기적으로 공유되어야 한다.

- EBS 종합정보시스템의 편성정보와 상호 연동하여야 한다.

- 광고 소재를 관리하는 CM Bank 시스템과의 연동을 통해 신규 MAM 시스템에서 광고 패키지를 관리할 수 있도록 해야 하며, NLE를 통해 광고 패키지와 프로그램 콘텐츠에 대한 편집 작업이 가능해야 한다.

- 추후 NLE 사용시 신규 MAM 브라우저를 통해 NLE로 직접 Drag & Drop하여 자료 편집이 가능해야 하며, 편집 완료된 콘텐츠를 NLE 편집 프로그램을 통해 관련 메타데이터와 자료를 MAM 브라우저에 등록할 수 있어야 한다.

- 신규 MAM 시스템은 APC 시스템과의 연동을 통해 필요 메타데이터를 추출 및 저장할 수 있어야 한다.

- 방송콘텐츠 생성, 전송, 변경 등 편리한 관리 및 변경사항에 대한 사용자 인지가 직관적으로 가능하도록 방송사고 방지 방안을 제시하여야 한다.

- 편성운영실, 광고편집실, 지상파/위성 주조정실에서 MAM 브라우져를 사용하여 항시 콘텐츠에 대한 관리가 가능하여야 한다.

- DMC에서 주조정실의 송출 메인서버와 백업서버에 동시에 전송서버를 통하여 전송시 이중화 및 로드분산을 구현하고 역으로 다운로드하며 저해상도 트랜스코딩에 대한 우선순위에 대한 정책을 사용자가 편리하게 적용할 수 있어야 한다.

- 영상의 전송과 함께 메타데이터가 같이 전송되어야 하며 메타 데이터 스펙 및 항목은 사용자의 요구 사항을 반영한다. 또한 사용자의 수정 및 추가 요구 시 Customizing이 가능해야 한다.

- 보안 및 바이러스 관리 방안을 제시하여야 한다.

- 기 보유 중인 DMC 스토리지와 테입라이브러리를 연동하여 콘텐츠 활용을 극대화 할수 있는 안을 제시하여야 한다. 단, 다른 구성안을 제시할 시 동일한 안정성과 성능을 보장하여야 한다.

- 네트워크 구성, 설치에 필요한 제반 시설공사 및 케이블링 작업 등을 모두 포함한다.

- 명시하지 않은 사항이라 하더라도 시스템 구성에 필요한 사항들은 모두 포함하여 제공하여야 한다.

8. 디지털아카이브 시스템 세부 요구사항

8.1 디지털아카이브 솔루션 고도화

1) 디지털아카이브 솔루션 기본 요구사항 축약

현재 1단계로 개발된 MAM 솔루션의 내용 및 기능을 고도화하고, 기존 콘텐츠관리시스템에 포함된 오프라인 미디어 관리 및 콘텐츠 관리업무를 개발하여 아카이브 시스템에서 통합관리 할 수 있게 한다.

기 구축된 EBS 종합정보시스템, 방송자료시스템, NPS 및 송출시스템, 오디오 파일시스템, 뉴스시스템, EDRB 시스템 등과의 연계를 통하여 해당 시스템에 기 등록된 메타데이터 및 콘텐츠 파일 등 관련 데이터를 자동으로 수집하여, 종합적으로 관리할 수 있게 한다.

메타데이터 표준화에 기반한 입력체계 및 파일기반 콘텐츠 교환 체계를 구축하고, 시스템 개발이 되어야 한다.

사용자 계정 관리 및 시스템 관리 등을 통해 아카이브의 전반적인 업무프로세스를 체계적으로 관리하고 작업상황을 모니터링 할 수 있어야 하며, 시스템 및 콘텐츠 관리를 위한 각종 통계 정보 자료를 분석하여 제공(출력 포함)한다.

콘텐츠의 생성부터 소멸까지 전 과정에서 발생되는 메타데이터 및 로그데이터를 기록하고 관리할 수 있게 한다.

디지털 콘텐츠의 불법이용 방지를 위한 콘텐츠 보호기술 방안을 마련해서 제공해야 한다.

아카이브 관리자가 저작권 등으로 사용 제한이 있는 콘텐츠에 대한 인출 여부를 자동 또는 수동으로 판단할 수 있도록 해야 하며, 특정 제작자에 의한 사용제한이 걸려 있는 콘텐츠에 대해서는 해당 제작자가 사용 승인 또는 거부할 수 있도록 한다.

콘텐츠 검색은 관리되는 모든 콘텐츠에 대해서 검색엔진을 통하여 다양한 조건과 방법으로 연관된 정보 연계를 포함하여 지원되어야 하며, 콘텐츠 유형에 따른 특성이 반영된 검색 결과 표현이 가능해야 한다.

검색 결과는 정의된 기준에 따라 순위대로 보여주고, 다중 정렬 기준이 적용되어야 하며, 검색 결과를 저장하고 출력할 수 있어야 한다. 또한 검색 결과 인코딩 되지 않은 테이프형태의 콘텐츠에 대해서는 인코딩 요청 후 다운로드할 수 있는 기능을 제공한다.

연계가 승인된 시스템에서 아카이브 접근을 통하여 필요한 콘텐츠를 검색하고, 원하는 시스템으로 콘텐츠 교환을 통해 다운로드하여 활용할 수 있는 인터페이스 기능을 제공한다.

카탈로거를 통해 추출된 장면에 대해 추출된 이미지들의 구간을 설정하여 해당 구간에 대한 메타데이터를 입력할 수 있어야 한다. 이것은 Time Code 기반의 메타데이터 관리기능과 연계되어야 하며, 결과를 검색할 수 있어야 한다.

콘텐츠 관리 및 활용에 따르는 작업을 최대한 자동화할 수 있어야 하며, 반복 작업을 자동화할 수 있는 워크플로우 관리 기능을 제공한다.

콘텐츠 관리에 필요한 각종 라벨을 다양하게 출력할 수 있어야 한다.

콘텐츠 관리에 필요한 메타데이터 요소 및 관리정책 변경 등이 발생할 경우, 이를 관리자가 직접 구성하고 쉽게 적용할 수 있는 구조로 설계되어야 한다.

미디어 자산관리 솔루션(MAM)에 대한 요구사항 축약 및 세부내용은 최소한의 기준을 제시한 것이며, 요구사항 도출 및 분석과정에서 변경될 수 있으며, 추가적인 기능을 포함할 수 있다.

솔루션 업체는 계약 이전에 API & SDK 지원 확약서를 EBS에 제출하여야 한다.

EBS의 요구 성능에 미달할 경우에는 요구 성능을 만족시키기 위한 추가 장비 및 소프트웨어를 무상으로 제공하여야 한다.

장애처리 절차를 위한 장애처리 등급 체계를 마련하여 각 등급별로 지원 방안을 마련해야 하며, 이를 근간으로 장애처리를 지원해야 한다.

그 외에 기술되지 않은 부분에 대해서는 자율적으로 제안한다.

2) 요구사항 세부 내용

(가) MAM 솔루션 1단계 개발 사항 업그레이드

1단계 개발 사항 및 추가 사항을 포함하여 전체 콘텐츠 관리 및 검색 기능 등을 고도화하여 사용의 편의성을 제고한다. 또한 기존 콘텐츠관리 시스템의 기능 개발 내용을 포함하여 통합 관리할 수 있도록 재설계하여 개발한다.

<기 개발 사항>

인제스트 관리 - 파일 변환 대상 검색 및 선정, 인제스트 요청

전송 관리 - 전송 콘텐츠 확인

등록대기 관리 - 메타데이터 관리 및 승인

시스템 관리 - 사용자 관리 및 통계 관리 등

콘텐츠 검색 - 통합 및 상세검색, 카테고리 및 프로그램별 검색 등

<추가 요구 사항>

Time Code별로 생성된 메타데이터 중 전체 또는 일부를 선택하여 클립 콘텐츠를 생성할 수 있어야 하며, 생성된 클립 콘텐츠는 별도로 관리할 수 있어야 한다.

콘텐츠 유형을 추가(클립영상, 뉴스영상, 참조영상, 라디오프로그램, 음반, 문헌, 출판교재, CD, 사진 등)하여 관리할 수 있어야 하며, 관련 메타데이터는 기존 시스템과 연계하여 관리할 수 있어야 한다.

콘텐츠 유형별 카테고리를 추가하여 분류하고 관리할 수 있어야 한다.

NPS 사용자 외 일반 사용자도 해당 콘텐츠에 대한 사용 권한에 따라 콘텐츠 다운로드를 할 수 있어야 한다.

현재 수신 중인 YTN 뉴스에 대한 디지털 파일과 더불어 YTN으로부터 추가로 해당 뉴스에 대한 메타데이터도 함께 전송받아 디지털 파일과 연계하여 관리할 수 있도록 하여야 한다.(단, YTN과의 협의 상황에 따라 변동 가능)

EBS 종합정보시스템의 ‘제작정보’에 있는 방송원고 조회 기능을 ‘TV프로그램’ 검색 결과를 통해 조회할 수 있도록 해야 한다.

콘텐츠 생명 주기 관리

<기능 업그레이드>

콘텐츠 검색 기능 강화

- 검색엔진도입 : 현재 구현되어 있는 기능 강화 및 추가 검색 기능 제공

·결과 내 검색, OR 검색, 조건 검색 등 검색엔진이 제공하는 기본 검색 기능 외에 콘텐츠 특성 및 사용자 패턴을 고려한 검색 지원

·콘텐츠 유형별 신착 콘텐츠 검색

·주제어 및 구문을 분석하여 자동 메인/대표 키워드를 추출 및 추천하여야 한다.

·정확성 향상을 위하여 문장/형태소 분석 및 주요 키워드, 인기 태그를 추출하여야 한다.

·연관 태그 및 연관도를 제시하고 분야별 키워드 통계 정보를 추출하여야 한다.

·전문적이고 풍부한 사전을 제공 및 연동하여야 한다.

·관리도구에서는 불용어 사전, 추출 키워드 삭제 및 수정, 통계 정보에 대한 확인이 가능하여야 한다.

·검색 엔진 및 색인 구성에 필요한 대상 시스템 분석, 설계, 개발 지원

·한글/영문 FULL-TEXT 검색이 가능해야 한다.

·띄어쓰기나 대/소문자와 상관없이 자연어검색이 지원되어야 한다.

·이중화 구성으로 제안하여야 하며, 관련된 하드웨어 및 소프트웨어를 일괄 제안한다.

- 카테고리 및 프로그램별 검색 접근시 사용자 접근이 용이하도록 개선

- 콘텐츠 검색 결과를 신속하게 조회할 수 있도록 기능 추가 및 다중 정렬 기능 등 제공

- 콘텐츠 검색 속도 향상 및 콘텐츠 부분 인출(Partial Restore) 기능 제공

사용자 편의성 강화

- UI (User Interface) 개선 : 개발 프로그램 품질 제고 및 시각적 만족도 향상, 사용자 접근 용이성을 고려한 전체 UI 업그레이드

- 마이페이지 : 사용자 콘텐츠 신청 및 이용 정보, 진행 정보 등 제공

- 메시지 전달 기능 : 다운로드 신청 등 신청 현황 전달 기능 (쪽지, SMS(Short Message Service) 등)

- 접속 기능 : NPS와 디지털아카이브 시스템 간 보안 정책이 반영된 SSO(Single Sign On) 기능 및 패스워드 분실 시 재등록 기능

관리 기능 강화

- 메타데이터 관리 : 콘텐츠 카테고리 적용 시 등록의 편의성 제공

- 통계 기능 : 소장콘텐츠 및 이용 콘텐츠 현황 등 다양한 통계 기능 제공

- 출력 기능 : 콘텐츠 관리에 필요한 다양한 양식의 출력 및 편집 기능 제공

- 공지 사항 : 공지사항 관리 기능 (부서별, 개인별 등)

- 사용자 관리 : 사용자 정보에 대한 추가 등록 및 변경 기능 제공, 개인별 권한 부여 기능 제공

시스템 연계 기능 강화

- NPS에서 디지털아카이브로 콘텐츠 전송 시, NPS에서 등록한 프리뷰 노트의 메타데이터 정보가 디지털아카이브의 해당 메타데이터 항목으로 자동 분류되어 편리하게 등록될 수 있어야 한다. (일반 문서 프로그램으로 작성된 프리뷰 노트 파일에 대한 첨부도 가능하여야 한다.)

- 전송 관리 : 송출파일 (지상파, 위성, 영어채널, FM 등) 전송 시 전송에 대한 신뢰성이 확보되어야 한다.

(나) 기존 콘텐츠 관리시스템 기능 개발 및 통합

기존 콘텐츠관리 시스템의 기능을 개발하여 디지털아카이브 시스템에 통합하여 관리할 수 있어야 한다.

1단계 개발 사항에 포함되어 있지 않는 기능은 신규 개발하고, 포함된 기능은 제외되어 있는 세부기능을 추가하여 개발한다.

<콘텐츠 관리 - 메타데이터 관리>

방송용 테이프, 문헌, 음반 등 오프라인 미디어에 대한 메타데이터 관리

- 콘텐츠 등록, 수정, 삭제, 조회, 출력 등의 기능 제공

- 콘텐츠 등록 시 EBS 종합정보시스템(편성, 제작, 방송자료 등) 및 아카이브 시스템 연동

- 송출 후 전송된 디지털파일과 테이프 콘텐츠에 대한 메타데이터 연동

- 음반자료 데이터 변동 시, 오디오파일시스템과의 연동 및 API 제공

<콘텐츠 검색>

현, 콘텐츠관리 시스템에서 제공하는 검색 기능을 아카이브 시스템 검색 기능에 추가하여 제공

- 검색 결과에 대한 대출 신청 및 신청 내역 출력

- 대출 처리 시, 신청 내역이 연동되어 자동 대출 처리

<손망실 콘텐츠 관리>

손망실 콘텐츠(분실, 훼손, 말소, 폐기 등)에 대한 처리 및 이력 관리

- 말소 처리 시 공테이프로 자동 입고 처리

- 아카이브 시스템의 콘텐츠 생명주기 관리와 연계 개발

<구입희망 콘텐츠 신청 및 관리>

사용자가 구입 희망 콘텐츠가 있는 경우, 희망 콘텐츠를 신청하는 기능

- 신청 내역 조회 후, 진행 정보 제공

- 아카이브 시스템의 마이 페이지와 연계 개발

<콘텐츠 보관(이관) 신청>

프로그램 제작과정에서 취득한 콘텐츠 중 중요 콘텐츠를 보관 신청하는 기능

- 사용자 메타데이터 등록 시, 기존 종합정보시스템(편성, 제작정보 등)과 연동 및 프리뷰 노트 등록 등 입력의 편의성 제공

- 시스템으로 자료보관 신청한 콘텐츠가 반납처리 시, 메타데이터 자동 연동 등록 기능

- NPS에서 아카이브 시스템으로 파일 전송하는 기능과 연계 개발

<사용자 관리>

사용자 정보 및 변경 정보 관리

- 시스템 접속 및 콘텐츠 사용권한, 이용 수량 부여 기능

- 대출명의자 및 실대출자와의 연계 기능

- 아카이브 시스템의 시스템 관리-사용자 관리 기능과 연계 개발

<콘텐츠 대출 및 반납관리>

오프라인 미디어에 대한 대출 및 반납 처리 기능

- 대출 및 반납 처리 (바코드 인식 처리)

- 대출관련 현황 조회 및 출력(대출 및 연체 현황, 대출 이력 등)

- 아카이브 시스템의 콘텐츠 검색-다운로드 기능과 연계 개발

<공테이프 관리>

공테이프 입·출고 및 재고 관리

- 콘텐츠 등록 및 말소와 연동 관리

<기본 정보 관리>

콘텐츠 등록의 신속성 및 검색의 편의성을 높이기 위한 기능

- 약어 사전, 동의어 사전 등의 사전 등록 기능

- 콘텐츠 분류표, 프로그램 코드표 등 코드화 항목 등록 기능

<통계 관리>

각종 통계 관리 및 출력 기능

- 콘텐츠 유형별 소장통계 및 이용통계

- 공테이프 소장통계 및 이용통계

- 아카이브 시스템의 시스템 관리-통계관리와 연계 개발

<라벨 출력>

콘텐츠 관리에 필요한 라벨 출력 기능

- 등록 콘텐츠 내용 라벨 출력

- 공테이프 바코드 라벨 출력

(다) 시스템 연동

<송출 DMC 시스템 연동>

송출된 디지털 파일 관리를 위해 신규 구축되는 DMC 시스템과 디지털 아카이브 시스템을 연동하며, 파일과 관련 메타데이터가 정확하고 체계적으로 전송될 수 있도록 최적의 방안을 제안하여 구현하여야 한다.

DMC에서도 아카이브에 저장되어 있는 파일과 해당 메타데이터를 전송받을 수 있도록 하여야 한다.

<EDRB 연동>

EDRB 서비스에 필요한 클립 콘텐츠 생산 및 탑재를 위해 디지털 아카이브 시스템 API가 제공되어야 한다.

EDRB 워크플로우(디지털 아카이브의 콘텐츠 검색, 선정 및 요청, 파일 변환 및 관련 메타데이터 전송 등)가 효율적으로 수행될 수 있도록 반영되어야 한다.

연동과 관련한 상세 사항은 워크플로우 재정의 및 요구분석 도출 과정 등에서 변경될 수 있다.

<NEWS 시스템 연동>

News 콘텐츠 관리를 위해 기존 뉴스 시스템을 아카이브 시스템과 연동하여야 하며, News 콘텐츠는 뉴스 콘텐츠의 특성을 반영한 별도의 체계로 관리 및 활용할 수 있어야 한다.

News에서 사용 중인 파일은 아카이브로 업로드 시에는 아카이브 포맷으로 저장되어야 하며, 다운로드 시에는 MXF 또는 MOV 등의 다양한 포맷으로 선택하여 활용할 수 있도록 하여야 한다.

8.2 디지털아카이브 인프라 고도화

1) 파일 포맷 변환을 위한 Transcoder

∙ 수량: 3대 이상(관련된 하드웨어 및 소프트웨어를 일괄 제안)

∙ 하드웨어

- CPU : 3.4GHz이상, 6core * 2ea 이상

- Memory : 8GB 이상

- Disk : 모든 Disk는 15,000rpm이상

․ OS 영역 : Raid1 Usable 120GB 이상(Disk 2개 이상),

․ 캐쉬 영역 : Raid0 Usable 1TB 이상(Disk 4개 이상)

∙ 성능 및 기능

- 기존 SAN 파일공유를 위한 FC Card Dual Port(8Gbps 이상)와 파일공유솔루션을 도입(현재 운영 중인 파일공유솔루션과 호환성 보장)

- 현재 운영 중인 MAM 시스템과의 연동 가능

- WEB UI를 통한 설정 및 모니터링 지원

- 작업 할당시 자동 부하 분산 기능 및 워터 마크 삽입 기능

- XML 구성 후 HTTP 통신하여 질의 응답

- REST, SOAP 지원

- 프로파일 생성 및 변경을 API로 제어 가능

- 현재 사용 중인 XDCAMHD 4:2:2(MOV)와 IMX30(MOV)을 MPEG, H.264, Silverlight, Windows Media, MPEG-2 and Flash 등의 웹서비스를 위한 기본 포맷으로 변환이 가능해야 하며, 반대로 외부에서 들어오는 다양한 포맷의 파일을 XDCAMHD 4:2:2(MOV)와 IMX30(MOV)으로 변환해야 한다. 단, 변환된 XDCAMHD 4:2:2(MOV)와 IMX30(MOV) 파일은 현재 사용 중인 장비 및 솔루션과의 호환성을 보장해야 함

- 솔루션 개발시 기 사용 중인 Carbon Transcoder도 같이 위와 같은 내용으로 같이 연동하여야 함

2) Transcoding 및 NearLine Storage 구축

∙ 수량: 1대(관련된 하드웨어 및 소프트웨어를 일괄 제안)

∙ 하드웨어

- 10,000rpm 이상 Disk로 RAID5 Usable 50TB 이상 구성(4D+1P 구성, Spare Disk 최소 4개), 7,200rpm 이상 Disk로 RAID6 Usable 150TB 이상 구성(6D+2P 또는 8D+2P 이하 구성, Spare Disk 최소 4개)

- 제안 용량을 Rack 1개에 모두 수용해야 함

- OS 및 Meta용으로 10,000rpm 이상 Disk 6개 이상 별도 구성 (RAID1+0 구성으로 50TB 및 150TB에 대한 Meta용으로 각각 Usable 500GB 이상 별도 제공)

- Disk Drive 최소 900개 이상 지원

- Active-Active 클러스터 방식의 Controller 이중화 구성

- Controller Processor Quad Core(2.0Ghz 이상) * 2개 이상 또는 이에 준하는 성능의 Processor 제공

- Cache 메모리 용량 48GB이상 제공

- Host 접속용 8Gbps FC 16Port 이상 제공

- Disk 접속용 16Port 이상 제공(FC 4Gbps 이상 또는 SAS 6Gbps 이상 Back-end Disk Interface 사용)

∙ 성능 및 기능

- 데이터 저장 Disk로 SSD, SAS, SATA Disk 지원 및 별도 라이센스 없이 Disk 혼용 사용 지원

- 하나의 스토리지 Contoroller 장애 발생 시에도 나머지 Contoroller로 서비스가 가능해야 함

- Controller 기반의 하드웨어 RAID 구성 (RAID 1/0, 5, 6 지원)

- 스토리지 Controller 기반의 데이터 압축 기능 제공

- 업무별 성능 보장을 위한 QoS(Quality of Service) 기능 지원이 가능해야 함

- 온라인 상태에서 용량 증설이 가능하여야 함

- 핫스왑 가능한 Dual Power Supply Unit 제공

- 전원 장애 시 Cache 데이터 보호 기능 제공

- Web기반의 스토리지 관리 및 모니터링 기능 제공

- 온라인 유지보수 및 모니터링 기능 제공(24시간 365일 유지보수 체계)

- 접속 전체 서버에 대한 Multipath 솔루션 지원 (Path Failover 및 Load Balancing)

- 지원 OS: Windows Server, Red Hat, Solaris 등 지원

- 기준 용량 및 성능이 확장 가능한 모델이어야 하며, RAID 콘트롤러, 전원, 데이터의 접근 경로가 이중화되어야 함

- Usable 50TB 구성시 Read:Write I/O 비율이 50:50 환경에서 1,800MB/s 이상 성능 제공(제안 성능 이상 미충족시 무상으로 상위 등급 기종 설치를 통하여 제안 성능을 만족시켜야 함)

- Usable 150TB 구성시 Read:Write I/O 비율이 50:50 환경에서 1,000MB/s 이상 성능 제공(제안 성능 이상 미충족시 무상으로 상위 등급 기종 설치를 통하여 제안 성능을 만족시켜야 함)

- Usable 50TB, 150TB 동시 사용시에도 앞에서 제시한 성능의 합인 2,800MB/s 이상 성능 제공(제안 성능 이상 미충족시 무상으로 상위 등급 기종 설치를 통하여 제안 성능을 만족시켜야 함)

- 관련된 하드웨어 및 소프트웨어를 일괄 제안

3) L3 Switch 증설

∙ 수량: 2대 이상(48port * 1대 이상, 24port * 1대 이상)

∙ 하드웨어

- 현재 운영 장비 : Juniper EX4200 48port * 3, 24port * 2

(Virtual Chassis 구성)

- 기운영 장비와 Virtual Chassis 구성

- 136Gbps이상 Switching Capacity 제공

- Uplink Module 교체를 통해 4Port 1000Base-X 또는 2Port 10GBase-X를  선택적으로 제공(4Port 1000Base-X 및 GBIC 기본 제공)

- 전원 이중화 제공

∙ 성능 및 기능

- 최대 10대까지 Virtual Chassis 지원

- 장비 관리를 위한 LCD 제공

- Configuration Rollback 기능 제공

- 장비 Crash 방지를 위한 모듈형 OS 지원

- 라이센스 추가없이 Multicast, IGMP, PIM-SM 지원

- 802.3ad 지원 : 최대 Group 64개 이상, Group당 8port 이상

- 하드웨어 기반 IPv4 traffic 처리 : Unicast 12,000개, Multicast 2,000개 이상

- Access Control List 7,000개 이상 제공

- Port, VLAN, Router Based ACL 기능 제공

- 기 운용중인 장비와 완벽한 상호호환성 보장을 위한 동일 밴더 장비 제공(타 밴더 제품 제안시 기 운영 중인 장비와 완벽한 상호호환성을 보장해야 함)

4) SAN Switch 증설

∙ 수량: 기 운영 중인 Brocade 5100 16port * 2ea 증설 및

필요시 신규 증설되는 인프라 환경에 따라 신규 2대 추가 구축

(기존 및 증설 port를 모두 수용 가능한 신규 장비 제안 가능)

∙ 하드웨어

- 현재 운영 장비 : Brocade 5000 32port * 2대,

Brocade 5100 40port * 2대(24port * 2ea 사용중)

- 신규로 구축되는 인프라 환경에 따라 신규로 추가 구축되는 2대의 경우 1대당 최소 24port 이상 제공(8Gbps SFP 포함, 최대 40port 이상 확장 가능) 및 Dual Power Supply / Fan 제공

∙ 성능 및 기능

- 실시간 성능 모니터링 기능 제공

- 기존 SAN 스위치와 ISL 구성을 위해 호환 가능한 동일 밴더 장비 제공 및 Trunking 제공(타 밴더 제품 제안시 기 운영 중인 장비와 완벽한 상호호환성을 보장해야 함)

5) Firewall 증설

∙ 수량: 현재 사용 중인 Juniper SSG-550M-SH의 1Gbps 12port 증설

∙ 하드웨어

- JXU-6GE-SFP-S * 2ea (1Gbps SFP 포함)

6) 전송서버 증설

∙ 수량: 4대(Ingest TM * 2, NEWS TM * 1, EDRB TM * 1)

∙ 하드웨어

- CPU : 6core * 1ea 이상

- Memory : 4GB 이상

- Disk : 10,000rpm이상 SAS Disk 또는 SSD로 Raid1 구성

- OS : WindowsServer 2008 이상 또는 Linux Enterprise Server 이상

- 기타 : 1Gbps Ethernet 4port 이상, Dual HBA 8Gbps 이상, Virus S/W,
파일 공유 솔루션, 필요시 Dual 10G Card 제공

∙ 성능 및 기능

- 연계대상 시스템 증가에 따른 교환(전송) 서버 신규 증설

- 다중 전송 가능

- 콘텐츠 유출 방지를 위한 모니터링 강화

- 메타데이터 및 콘텐츠의 교환은 콘텐츠 교환 표준, 메타데이터 표준, 시스템간 인터페이스 표준 등의 EBS 표준을 따름

7) FTP서버 증설

∙ 수량: 1대

∙ 하드웨어

- 기 사용 중인 Server 재활용

- OS : WindowsServer 2008 이상 설치 및 현재 운영 중인
FTP 서버 1대에 대해서도 WindowsServer 2008 이상으로 OS 변경

- 기타 : Virus S/W, 필요시 파일 공유 솔루션 및 Dual 10G Card 제공,

현재 운영 중인 FTP서버에 대해서도 WindowsServer 구성에
필요한 사항 제공

8) 검색 엔진용 서버 신규

∙ 수량: 2대

∙ 하드웨어

- CPU : 6core * 2ea 이상

- Memory : 8GB 이상

- Disk : 10,000rpm이상 SAS Disk 또는 SSD로 Raid1 구성

- OS : WindowsServer 2008 이상 또는 Linux Enterprise Server 이상

- 기타 : 1Gbps Ethernet 4port 이상, Virus S/W,
필요시 Dual HBA 8Gbps 이상 및 파일 공유 솔루션 구성

∙ 성능 및 기능

- 검색엔진 성능을 극대화 할 수 있도록 필요한 구성품 추가

9) LCD KVM Switch 증설

∙ 수량: 신규 3대 (또는 기존 제품 16 Port 증설)

∙ 하드웨어

- LCD 17인치 이상, 8port 이상, 케이블 포함

10) LTO5 미디어 증설

∙ 수량: LTO5 Media 750개

∙ 성능 및 기능

- 현재 운영 중인 Oracle SL8500에 장착된 LTO5 Drive와의 호환성 보장

- Barcode Label은 현재 운영 중인 Oracle SL8500에서 인식 가능하여야 함

- Media 장애시 신규 Media로 무상 교체

11) 라벨프린터기

∙ 수량: 1대

∙ 하드웨어

- 현재 사용 중인 Zebra z4m 이상 사양

- 통신 포트: RS-232 또는 RS-422 또는 RS-485 지원

- 최대 인쇄 폭: 4.1 inches (104mm)

12) 관리 시스템 증설 및 신규 구축

∙ 기 구축된 SMS/NMS 시스템에 신규로 구성되는 장비 및 기 구축 장비 중 모니터링이 필요한 장비에 대한 관리 기능을 추가한다. 시스템 장애에 대해 모니터링하며 이상 발생시 해당 관리자에게 SMS(Short Message Service)와 메일로 상황을 전파한다.

∙ 기 구축 서버 및 신규 구축 서버에 바이러스 프로그램을 설치해야 하며, 보안 정책상 별도 업데이트 서버를 구축해야 한다.

∙ 시스템 시간 동기화를 위한 NTP 서버를 구축해야 한다.

∙ 원격 접속 지원 시스템을 구축한다. 윈도우계열과 Mac계열 모두 지원하여야 한다.

∙ 필요시 SMS(Short Message Service) 서비스를 위한 송신 서버를 추가 구축한다.

13) 기타

∙ 명시하지 않은 사항이라 하더라도 시스템 구성에 필요한 사항들은 모두 포함하여 제공

9. 시스템 확장 방안

IMX30 30Mbps, XDCAM HD 50Mbps 기반의 Tapeless 종편 구축 방안을 제시하여야 한다.

본 구축 영역 외에 추후 NPS 워크플로우 상에서 파일 기반의 더빙, 자막, Music/Sound Effect 작업을 효과적으로 워크플로우에 통합할 구현 방안을 설계에 포함하여 제시하여야 한다.

Ⅳ. 제안 안내사항

1. 제안 일반사항

1.1 제안서 일반사항

본 제안요청서는 『NPS 및 디지털 아카이브 고도화』 제안서 작성 용도로만 사용하여야 한다.

제안사는 본 사업과 관련하여 취득한 정보에 대해 보안을 유지하여야 한다. 만약 이를 위반하여 문제가 발생하였을 경우에는 모든 민․형사상의 책임을 져야 하며, 입찰참가 제한 등에 대해 이의를 제기할 수 없다.

제출된 제안서는 당사가 요구하지 않는 한 수정, 추가, 대체, 재제출할 수 없다.

필요시에는 제안서 내용에 대한 추가 자료나 실사를 요청할 수 있으며, 제안사는 이에 반드시 응해야 하고, 이때 추가 제출된 자료나 실사 결과는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.

제안서에 기재된 내용은 계약서와 동일한 효력을 가지며, 계약서에 별도로 명시된 경우에는 계약서의 내용을 우선으로 한다.

제안서와 계약서의 내용에 대한 해석이 상이할 경우에는 상호 협의를 거쳐 결정한다.

제안서 평가 후 협상 대상자로 선정된 사업자는 당사가 제안내용에 대한 수정 또는 조정을 요구할 경우 이에 응하여야 한다.

제안내용의 전부 또는 일부에 대해 담합 사실이 발견되었을 경우 제안을 무효로 할 수 있다.

본 제안을 수행함에 있어 발생하는 지적재산권 문제에 대한 일체의 책임은 제안사에 있다.

제안서에 포함된 모든 내용은 제안서에 독자적인 정보라고 명시되지 않는 한 당사가 임의로 사용할 수 있다.

제안서의 내용이 허위로 작성되어 시스템 구현에 중대한 하자가 있다고 판단되는 경우에는 제안평가 시점에 평가대상 업체에서 제외할 수 있으며, 사업자로 선정되었다 하더라도 당사가 일방적으로 계약해지를 할 수 있고 이로 인해 발생하는 모든 책임과 피해는 전적으로 제안사가 부담한다.

1.2 제안서 제출

제출 일시 : 별도 공지

제출 장소 : 별도 공지

제안 발표회 : 별도 공지

제출 방법 : 별도 공지
(우편접수 불가, 직원 신분증 지참하여 직접 제출에 한함)

제출서류
- 제안서 및 제안 요약서 : 원본 1부, 사본 9부, 요약서 10부
(CD-ROM 첨부, 원본은 대표자 직인날인)
- 가격 견적서 및 산출 내역서 : 1부 (별도 밀봉 제출)
- 확약서
(기술지원 확약서, 제조사공급증명원 등 장비관련 각종 증빙서류 등)
- 별첨 서식 및 기타 증빙자료

기타 입찰에 관한 사항은 입찰 공고에 의함

문의처
- 입찰 진행 관련: 자산관리부 526-2421
- 제안 요청 내용 관련
∙ 디지털인프라부 : 김정열(526-2809)

1.3 사업설명회

일시 : EBS 공지사항 참조

장소 : EBS본사 3층 대회의실 (EBS 사정에 따라 변경될 수 있음)

2. 제안서 작성기준

2.1 작성 요령

본 제안요청서에 대한 내용이 빠짐없이 명시되어야 하며 기술평가를 충실히 할 수 있도록 체계적으로 분류하여 상세하게 작성한다.

제안서 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 하며 모호한 표현은 제안서 평가시 불가능한 것으로 간주한다.

KS, 관련법규, 표준규격서 등의 관련 지침을 고려하여 작성하며, 적용 근거를 명시한다.

제안서 작성은 목차와 요령을 준수하여 명확하고 상세히 하되 참고 또는 인용한 자료에 대해서는 그 출처를 명확히 밝혀야 한다.

제안서 규격
- 제안서 규격

용지 규격 및 매수 : A4 백상지(도면의 경우 예외)

편 철 : 좌철 3공 바인딩

제안서 : A4 300매 이내 (분량 초과 시 기술점수에서 감점)

제안 요약서 : A4 50매 이내 (분량 초과 시 기술점수에서 감점)

첨부서류 및 장비 카탈로그 등은 별도 첨부

- 작성 규격

입찰 참여자는 표지하단에 참여회사의 상호를 기재

기타 표지에 관한 사항 등 명시하지 않은 내용은 자유롭게 기술

문서 작성 내용은 □글, MS PowerPoint, MS Word 중 선택하되, 좌철 종 서식으로 작성한다.

제안서는 한국어로 작성함을 원칙으로 하되, 일반적이지 않는 영문약어 등에 대해서는 주석을 작성한다.

2.2 제안서 목차

제안서 목차	비 고
Ⅰ. 제안 개요 1. 제안의 배경과 목적 2. 제안 범위 및 주요방향 3. 제안의 특장점 4. 기대효과
Ⅱ. 제안사 소개 1. 일반현황 및 연혁 2. 재무현황 3. 조직현황 4. 유사프로젝트 수행 실적 5. 주요 사업내용	* 주요연혁, 재무상태, 경영실적 포함 * 최근 3년 자료 기준 * 관련 분야 限
Ⅲ. 사업 수행 부문 1. 시스템 구성 전략 2. 시스템 구성 및 구성도 3. 사업별 제안 시스템 내역 4. 사업별 시스템 구축방안 5. 제안 장비 6. 향후 발전방향	* 제안시스템 내역은 제품명, 제조사, 수량 및 옵션 사항 등을 반드시 표기할 것 * 납품물량 총괄내역서 양식에 맞추어 제출
Ⅳ. 사업관리 부문 1. 사업 관리 방안 2. 추진 일정 계획 3. 수행 조직 및 인력 4. 프로젝트 관리 방안 5. 품질보증 및 성능관리 계획	* 업무별/업체별 구분, 상세이력 포함
Ⅴ. 지원 부문 1. 시험 및 운영 2. 유지보수 및 하자보수 계획 3. 기술지원 및 교육훈련 계획	* 통합 보수유지 계획 포함 * 분야별 기술지원, 장애대처 및 상시지원 방안
Ⅵ. 추가 제안 및 방안 제시
Ⅶ. 별첨

3. 제안평가 및 사업자 선정

3.1 입찰방식: 협상에 의한 계약 체결

입찰 공고된 본 사업에 응찰하고자 하는 제안사는 제안요청서에 따라 제안서를 작성하고 제시가격을 동봉하여 제출하여야 한다.

3.2 제안사 자격 요건

“국가를당사자로하는계약에관한법률시행령” 제 12조 규정에 의한 입찰 참가 자격을 갖춘 자

당사 회계규정시행세칙 제262조의 규정에 정한 유자격자로서 동 시행세칙 제250조 제1항의 각호에 해당하지 아니한 자

“정보통신공사업시행령” 제 14조(공사업등록의 신청등)에 의거 정보통신공사로 등록을 필한 사업자

“소프트웨어산업진흥법” 제24조(소프트웨어 사업자의 신고)에 의한 소프트웨어 사업자 신고(시스템통합사업부문)를 득한 자

※ 위 ①, ②, ③, ④사항을 모두 충족시키는 업체에 한함

3.3 평가 방법

기술평가와 가격평가로 구분하여 종합평가
합계(100%) : 기술평가 : 80% , 가격평가 : 20%

평가 방식

- 기술 평가

기술평가점수 = 평가점수(100점 만점)×기술평가비중(80%)

- 가격 평가

EBS 입찰 평가 기준에 따름

각 심사항목별 평가점수는 소수점 셋째자리에서 반올림하여 평가함

본 건 공고에 특별히 규정하지 않은 사항에 대하여는 회계예규 2200.04-159-14, 2010.4.15 (협상에 의한 계약체결 기준)에 따름

3.4 기술평가 평가기준

항목(배점)	세부 평가 내용
재무 구조 ( 3 점 )	재무구조의 안정성 (신용평가기관의 신용평가등급 제출할 것)
조직 및 실행 인원 ( 5 점 )	방송 전문 조직 보유 현황 전문 기술 인력 수
주요 사업 내용 및 실적 ( 2 점 )	NPS, 디지털아카이브 및 방송시스템 관련 구축 실적 건수 및 수주액
사업 분석 부문 ( 10 점 )	추진 전략의 적절성 사업 이해도
인프라 구축 부문 ( 25 점 )	장비 및 소프트웨어 선정의 적정성 시스템 안정성 및 성능 시스템 연동성 (DMC, EDRB 등) 시스템 확장성 (채널, 용량, NLE 등)
솔루션 개발 부문 ( 25 점 )	표준 프로토콜 준수 및 지원 여부 솔루션 개발 관련 기술 제공 범위
시스템 운영 부문 ( 15 점 )	시스템 관리 측면(안정성, 편리성) 운영 편리성(유저 인터페이스 편리성 등) Workflow 효율성 콘텐츠 관리의 적합성 (메타데이터 관리, 콘텐츠 관리 등)
사업추진 방안 ( 5 점 )	사업 추진/관리 방법론 사업 수행 조직 및 품질 관리 방안 추진 일정 방안
지원 방안 ( 10 점 )	교육 훈련 기술 지원 및 기술 이전 방안 유지보수 및 업그레이드 지원 방안 장애처리 절차의 구체성

3.5 협상대상자 선정 및 우선협상 대상자 지정

기술평가 및 가격평가의 합산점수가 70점 이상인 협상 적격자를 대상으로 고득점 순에 의하여 결정한다.

기술평가에 통과한 업체의 기술평가 점수와 이들 업체들의 가격평가 점수를 합하여 종합평가 점수가 고득점 순으로 협상대상자로 선정하며, 최고 점수를 얻은 자를 우선 협상대상자로 지정하고 다른 협상 대상자에 우선하여 협상을 실시한다.

종합평가점수가 동일한 경우 우선협상 대상자 지정은 기술평가 점수의 순서에 따라 정하고, 기술평가 점수가 동일한 경우에는 기술평가의 배점이 큰 항목 (세부항목 기준이 아님)에서 높은 점수를 얻은 자로 한다.

3.6 협상내용과 범위

한국교육방송공사는 제안서의 내용 전반에 대한 검토와 협상 대상자의 기술적 이행 사항 등을 확인한다.

협상대상자가 제안한 시스템에 대한 BMT, POC를 통해 종합적인 검증과 기술협상을 병행하여 추진한다.

협상대상자가 제안한 이행과업내용, 이행방법, 이행일정, 제안가격 등의 제안서 내용을 대상으로 협상을 하며, 협상대상자와의 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있다.

당사에서 검토한 결과 불명확한 부분이나 누락된 사항 등 보완필요성이 있다고 판단되는 내용을 협상대상에 포함시킬 수 있다.

3.7 협상 절차

우선협상 대상자가 협상내용에 대하여 합의할 경우 차 순위 협상대상자와 협상을 생략한다.

우선 협상대상자와의 협상이 결렬되면 동일한 기준과 절차에 따라 차 순위 협상대상자와 협상을 실시하고, 이 경우에도 협상이 결렬되면 순차적으로 차 순위 협상대상자와 협상을 실시한다.

3.8 협상 기한

우선협상은 대상자 선정 통보 이후 7일간 실시한다.

정해진 기간 이내에 합의에 이르지 못하면 차순위자가 우선협상 대상자가 된다.

3.9 평가 및 협상결과의 미공개

제안서 평가결과의 내용과 협상결과는 공개하지 아니하고, 평가결과에 대하여 제안업체는 이의를 제기 할 수 없다.

※ 별첨 서식

서식 1. 입찰 참가 신청서

서식 2. 일반 현황 및 연혁

서식 3. 최근 3년간 자본금 및 매출액

서식 4. 참여인력 이력 사항

서식 5. 가격제안서 (금액 산출 근거표 포함)

서식 6. 제안사 주요 사업 실적

서식 7. 서약서

서식 8. 청렴이행각서

[별첨 서식 1]

입찰 참가 신청서

◦ 신청년월일 : 2011년    월    일

◦ 공고번호 : 제 2011 -    호

◦ 입찰 건명 : ____________________________________________

◦ 신 청 자	주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                             (인)

전화번호 :

금번 위의 번호로 귀사에서 공고한 입찰에 참가하고자 귀사에서 정한 입찰공고의 제 조항을 전적으로 수락하고 일건 서류를 별첨과 같이 갖추어 신청하며, 제출한 서류가 사실과 다를 경우 입찰 신청이 무효 처리되어도 이의를 제기하지 않을 것임을 확약합니다.

첨부 ：  1. 사업자등록증 사본 1통

2. 법인등기부등본 1통 (법인에 한함)

3. 법인인감증명서 1통 (개인인 경우는 개인인감증명서)

4. 인감신고서 1통 (사용인감계)

5. 정보통신공사 및 소프트웨어사업자 신고 확인서 사본 각 1부

6. 실적증명원 1부

7. 입찰보증금 (별첨 입찰보증금 작성 요령 참조)

8. 제안서․제안요약서 10부(제안서 원본 CD 3부 별도 제출)

9. 가격제안서 및  산출내역서 1부 (별도로 밀봉하여 제출)

10. 위임장 및 재직증명서 1부(입찰 및 계약 위임의 경우)

11. 청렴이행각서 1부(당사 소정 양식)

한국교육방송공사 사장 귀하

[별첨 서식 2]

일반 현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회사설립년도	년 월
해 당 부 문 종 사 기 간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요 연혁

[별첨 서식 3]

최근 3년간 자본금 및 매출액

(단위 : 천원)

구 분		2008년도	2009년도	2010년도
자 본 금
총 자 산
자 기 자 본
유 동 부 채
고 정 부 채
유 동 자 산
당 기 순 이 익
매 출 액	하드웨어 & 소프트웨어
	시스템 개발/운영
	계
자기 자본 비율 (자기자본/총자산)*100
자기자본 순 이익률 (당기순이익/자기자본)*100
유동 비율 (유동자산/유동부채)*100
부채 비율 (부채총계/자기자본)*100

[별첨 서식 4]

참여인력 이력사항

성명		소속		직책		연령	세
학력	대학교 전공			해당분야 근무경력		년 개월
	대학교 전공			자 격 증
본사업참여임무				사업참여기간

경 력
사 업 명	참여기간 (년월 ~ 년월)	담당업무	발 주 처	비 고

[별첨 서식 5-1]

가 격 제 안 서
입 찰 내 용	공 고 번 호		입 찰 일 자
	건 명
	금 액	소프트웨어 개발비		원
		장비구입비	H/W 구입	원
			S/W 구매	원
		기타 구축비		원
		소 계		원
		합 계(부가세 별도)		원
	기 간
입찰자	상호 또는 법인명칭		법 인 등 록 번 호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		주 민 등 록 번 호
본인은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙에 의한 기술용역(물품구매) 입찰유의서에 따라 응찰하여 이 입찰이 귀 사에 의하여 수락되면 기술용역 계약일반조건․계약특수조건․착수계 등에 따라 계약을 완료할 것을 확약합니다. 붙 임 : 금액산출근거표 1부 2011. . . 입 찰 자 한국교육방송공사 사장 귀하

[별첨 서식 5-2]

금액 산출 근거표

1. 소프트웨어 개발비                                                 (단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
직접인건비
직접경비
제경비	직접인건비 × ( ) %
기술료	(직접인건비 + 제경비) × ( ) %
소 계
부가가치세
합계 금액

2. 장비 도입가(하드웨어/소프트웨어 세부 견적서 첨부)

하드웨어 납품 내역서

구 분	품목명	규 격	단 위	수 량	단가(원)	금액(원)
부가가치세
합 계

[별첨 서식 5-3] <계속>

소프트웨어 납품 내역서

구 분	품목명	규 격	단 위	수 량	단가(원)	금액(원)
부가가치세
합 계

[별첨 서식 6]

제안사 주요 사업실적(최근 3년)

순번	사업명	사업개요	사업기간	계약금액 (백만원)	발주처	주요적용기술	비고

주) 1. 현재 수행중인 업무도 포함하여 최근 연도순으로 기재하며 본사업과 유관한 것만 기재 (입찰공고일 기준 최근 3년간)

2. 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원 도급회사 기재

3. 공동도급계약일 경우에는 계약 금액란에 제안사의 지분만 기재

4. 장비 제조사 및 제안사의 국내 납품실적 별도 분리 작성

5. 납품실적증명은 계약서 사본 등을 첨부

[별첨 서식 7]

서    약    서

업체명 :

주  소 :

당사는 한국교육방송공사의 네트워크기반제작시스템 구축 및 디지털아카이브 확장사업의 제안 요청서에 제시된 모든 사항을 숙지한 후 본 제안서를 제출하며, EBS가 제공한 제안요청서 및 본 사업 관련 제반정보를 외부에 공개하지 않겠습니다.

본 사업의 산출물(하드웨어, 소프트웨어, 문서, 도면)과 공급 장비의 소유권 및 지적재산권은 EBS에 귀속됩니다.

또한 당사는 EBS가 정한 제안서 내용/평가방법 및 평가 결과를 수용하고, 이와 관련하여 추후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것이며, 사업자로 선정될 경우 본 제안서가 계약서의 일부가 될 것임을 확약합니다.

당사가 계약사로 선정되어 납품한 장비 및 소프트웨어가 제안요청서의 요구사항을 만족시키지 못하는 경우, 해당 장비를 추가 구매하여 대체하거나 EBS가 합의하는 대체 제품을 공급할 것과 이에 관한 일체의 비용을 당사가 부담할 것을 확약합니다.

첨부 : 대표자 인감증명서 1통

2011.   .   .

대표자 성명  :                (인)

한국교육방송공사  귀하

[별첨 서식 8]

청 렴 이 행 각 서

○ 우리 회사는 금번 발주하는 계약 건을 납품(시공, 제조, 구매, 용역 등) 및 향후 귀 공사와의 또 다른 계약 건에 의한 납품에 대하여 우수한 품질의 제품(용역)이 완성되도록 혼신의 노력을 다할 것임을 다짐합니다.

○ 또한, 우리 회사는 귀 공사의 투명하고 공정한 조달업무수행에 적극 동참하여 계약담당자(공사담당자, 검사담당자 등 포함)에게 일체의 금품이나 향응 등을 제공하지않을 것을 서약합니다.

○ 만일, 우리 회사로 인하여 불미스러운 일이 발생할 경우에는 귀 공사의 어떠한 조치도 감수하고 일체의 이의를 제기하지 않을 것임을 확약하고 이에 각서를 제출합니다.

2011년      월     일

각서인	상    호 :

대    표 :                     (인)

한국교육방송공사 사장 귀하